# DES QUE LE TRAVAIL DISTANT EST TERMINE, ENTRER EN MODE MISE HORS TENSION AUTO.

L'impression ou la sortie de données de télécopie reçues en mode Minuterie de mise hors tension auto. active l'alimentation, puis la machine revient au mode Minuterie de mise hors tension auto. immédiatement après l'exécution du travail d'impression.
Pour définir la fonction « Dès que le travail est terminé, entrer en mode Mise hors tension auto. » :
En « Mode réglage », sélectionnez [Économie d'énergie] → [Réglage de gestion de l'alimentation] → [Dès que le travail est terminé, entrer en mode Mise hors tension auto.].
Retour au début