# AVANT D'UTILISER LA MACHINE COMME TELECOPIEUR

Connectez-vous à la ligne téléphonique.
Insérez la fiche à l'une des extrémités du cordon de la ligne téléphonique dans la prise de ligne téléphonique (LIGNE) de la machine comme indiqué et insérez l'autre fiche dans une prise téléphonique murale.
* Assurez-vous d'utiliser le cordon de ligne téléphonique fixé.
Dans certains pays, un adaptateur est nécessaire pour brancher le câble de la ligne téléphonique à la prise téléphonique murale, comme indiqué dans l'illustration.
Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation principal est en position "|".
Quand le voyant d'alimentation est allumé, l'alimentation est mise sur « | ». Si le voyant d'alimentation principal est éteint, amenez l'interrupteur d'alimentation principale en position "I", puis appuyez sur le bouton [ALIMENTATION] du panneau de commande.
* Si vous utilisez la fonction télécopieur, et en particulier si une réception ou une transmission différée doit avoir lieu pendant la nuit, laissez toujours l'interrupteur principal sur la position « | ».
Si vous utilisez la fonction de télécopie, et notamment si une réception ou une transmission différée doit avoir lieu pendant la nuit, ne coupez pas l'alimentation principale.
Définissez le type de ligne téléphonique.
Le réglage du mode de numérotation de la machine doit être défini de façon à correspondre au type de ligne téléphonique que vous utilisez.
* Si le réglage est incorrect, des erreurs de numérotation se produiront ou des appels du mauvais numéro seront effectués.
Pour définir automatiquement le type de ligne téléphonique :
Dans "mode Réglage", sélectionnez [Réglages système]→[Réglages d'envoi d'image]→[Réglages fax]→[Réglages par défaut]→[Réglage du mode de numérotation], puis appuyez sur la touche [Sélection auto].
Si nécessaire, vous pouvez définir manuellement le type de ligne téléphonique :
Ce réglage ne peut être activé qu'au Canada.
Vérification de la date et de l'heure
Vérifiez que la date et l'heure correctes sont réglées dans la machine.
Définissez la date et l'heure dans le mode de réglage de la machine.
Pour définir la date et l'heure de la machine :
En « Mode réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages par défaut] → [Réglage de l'horloge].
Si [Désactivation du réglage de l'horloge] a été activé, il n'est pas possible de modifier la date et l'heure.
Dans ce cas, sélectionnez [Réglages système] dans "Mode Réglage", puis [Réglages de fonctionnement] pour désactiver le paramètre [Désactivation du réglage de l'horloge].
Enregistrez le numéro de télécopie de l'expéditeur.
Enregistrez le nom d'un expéditeur dans [Nom de l'expéditeur] et un numéro de télécopie dans [N° de télécopie]. Assurez-vous de configurer ces renseignements, qui sont obligatoires dans les communications.
Pour enregistrer le nom et l'adresse de l'expéditeur :
En « Mode réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage des nom et numéro personnels] → [Enregistrement données de l'expéditeur].

### Enregistrement des adresses de destination pour chaque mode de numérisation dans le carnet d'adresses

Il est pratique d'enregistrer des adresses dans le carnet d'adresses avant d'utiliser le mode télécopie.
Pour savoir comment utiliser les carnets d'adresses et enregistrer des adresses, reportez-vous à la section ci-dessous.

- CARNET D'ADRESSES
- ENREGISTREMENT D'ADRESSES VIA LA FONCTION D'ENTRÉE DIRECTE
- ENREGISTREMENT D'ADRESSES VIA LA FONCTION DE RECHERCHE D'ADRESSE GLOBALE
- ENREGISTREMENT D'ADRESSES VENANT DU REGISTRE DU TÉLÉCOPIEUR OU D'ENVOI D'IMAGE
- ENREGISTREMENT DES GROUPES

Retour au début