# REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER

## Aperçu

La cartouche de toner doit être remplacée lorsque le message “Remplacer la cartouche de toner” apparaît. Il est recommandé de conserver un jeu de cartouches de toner de remplacement à portée de main afin de pouvoir remplacer une cartouche de toner immédiatement lorsqu'elle est vide.
Message de remplacement
Si vous continuez l’impression, le message "Prêt à numériser pour copie. (Remplacer la cartouche de toner.)" apparaît. Lorsque ce message apparaît, assurez-vous de disposer d’une cartouche de toner de remplacement à portée de main et remplacez rapidement la cartouche. Il est possible d’imprimer dans cet état.
Lorsque le toner est vide, l’impression s’arrête et le message "Remplacer la cartouche de toner." apparaît. L’impression n’est pas possible avant le remplacement de la cartouche de toner.

- Ne jetez pas la cartouche de toner au feu. Le toner peut être projeté et provoquer des brûlures.
- Conservez les cartouches de toner hors de portée des enfants.
- Si une cartouche est stockée debout, il se peut que le toner durcisse et devienne inutilisable. Conservez toujours les cartouches couchées.
- Si vous utilisez une cartouche de toner qui n'est pas recommandée par SHARP, la qualité et les performances de la machine peuvent ne pas être optimales, et la machine risque d'être endommagée. Veillez à utiliser une cartouche de toner recommandée par SHARP.

En fonction des conditions d’utilisation, il se peut que l’image à imprimer devienne plus claire ou que l’image devienne floue.

- Conservez les cartouches de toner usagées dans un sac en plastique (ne les jetez pas). Votre technicien de maintenance est chargé de récupérer les cartouche de toner usagées.
- Pour visualiser la quantité approximative de toner restante (indiquée en %), maintenez le bouton [Ecran d'accueil] enfoncé pendant l'impression ou en mode veille.
- Lorsque la cartouche de toner est vide pendant que l'écran d'accueil est affiché, le message [Toner vide] apparaît en haut à droite de l'écran.

## Opération

Ouvrez le capot avant.
Tirez la cartouche de toner vers vous.
Extrayez doucement la cartouche de toner horizontalement.
Si l'extraction se fait trop brusquement, il se peut que du toner soit projeté.
Retirez une cartouche de toner de son emballage et secouez-la à cinq ou six reprises.
Insérez lentement la nouvelle cartouche de toner dans son logement.
Enfoncez la cartouche jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée dans son logement.
Fermez le capot avant.
Une fois que la cartouche de toner est remplacée, la machine passe automatiquement en mode réglage de l'image. N'ouvrez pas le capot avant pendant cette opération.
Retour au début