# FINISSEUR EXTERNE

## Présentation

Ce module comprend la fonction Décalage, qui délivre des feuilles triées tout en décalant chaque jeu de feuilles, et la fonction Tri agrafage qui permet d'agrafer chaque jeu de tirages.
L'installation d'un module de perforation en option vous permet de réaliser des perforations dans le papier imprimé.

### Noms des fonctions

Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
compilateur d'agrafage
Permet d'empiler provisoirement le papier à agrafer.
×
Plateau de sortie
Les copies agrafées et décalées sont dirigées vers ce plateau.
Il est possible de faire glisser le magasin. Étendez le plateau pour imprimer du papier grand format (formats A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Capot supérieur
Ouvrez ce capot pour éliminer un bourrage papier.
×
Couverture avant
Ouvrez ce capot pour remplacer la cartouche d'agrafes ou retirer des agrafes coincées.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le finisseur et n'appuyez pas non plus dessus.
- Faites attention lorsque vous mettez l'appareil sous tension et que l'impression commence, car le plateau peut se déplacer vers le haut et le bas.
- Il est impossible d'installer simultanément un finisseur et un finisseur piqûre à cheval.

### Fournitures

Le finisseur requiert la cartouche d'agrafes suivante :
Cartouche d'agrafes (environ 5 000 agrafes par cartouche × 3 cartouches) MX-SCX2

### Remplacement de la cartouche

Lorsque la cartouche d'agrafes ne contient plus d'agrafes, un message s'affiche sur le panneau de commande. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.

1. #### Ouvrez le capot avant

2. #### Appuyez sur les parties vertes du support de cartouche d'agrafes et tirez le support vers le haut pour l'extraire

3. #### Retirez la cartouche d'agrafes vide

   Lorsqu'il reste des agrafes, il est impossible de retirer la cartouche d'agrafes.

4. #### Insérez une cartouche d'agrafes neuve dans le support de cartouche d'agrafes.

   Insérez fermement le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

5. #### Installez un support de cartouche d'agrafes

   Insérez fermement le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

6. #### Fermez le capot avant

   Effectuez une copie d'essai en mode tri agrafage pour vérifier que l'agrafage s'effectue correctement.

### Mise au rebut des déchets d'agrafes

Lorsqu'un finisseur est utilisé pour l'agrafage, des déchets d'agrafes sont produits
Les déchets d'agrafes sont collectés dans le récupérateur d'agrafes.
Procédez comme suit pour mettre au rebut les déchets d'agrafes.

1. #### Ouvrez le capot avant

2. #### Saisissez la patte du récupérateur d'agrafes, sortez le récupérateur avec soin et mettez au rebut les déchets d'agrafes.

   - Ne mettez pas vos doigts dans le récupérateur d'agrafes. Vous risqueriez de vous piquer et de vous blesser aux doigts.
   - Ne mettez pas les déchets d'agrafes au rebut dans un sac en plastique. Les agrafes pourraient perforer le sac.

3. #### Remettez en place le récupérateur d'agrafes.

   Veillez à bien remettre en place le récupérateur d'agrafes.

4. #### Fermez le capot avant

Retour au début du chapitre