# NUMERISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL(ORIGINAL R/V)

## Aperçu

Utilisez le chargeur automatique de documents pour numériser automatiquement les deux faces d'un original.
Les réglages d'une numérisation recto verso seront effacés à la fin de la transmission.

## Opération

Après avoir appuyé sur la touche [Original], appuyez sur la touche [Bloc-notes recto verso] ou sur la touche [Livre recto verso].
Observez la figure de droite pour contrôler le côté de la reliure de l'original, puis sélectionnez la touche sur laquelle appuyer.
Appuyez sur la touche [Orientation de l'image] ayant la même orientation que celle de l'original mit en place.
Si le réglage est incorrect, il se peut que l'image transmise soit inappropriée.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Pour annuler une numérisation recto verso :
Appuyez sur les touches [Bloc-notes recto verso] ou [Livre recto verso] dont l'affichage a été forcé, puis annulez l'affichage.
Retour au début