# IMPRESSION DE MOTIF CACHÉ

## Onglet « Condition normale »

Sélectionner le Réglage du motif d'impression caché.
La fonction Impression de motif caché incorpore un texte caché sur le fond des tirages.
Si un tirage est à son tour copié, le texte incorporé devient visible, ce qui contribue à empêcher les copies non autorisées.

### réglages par défaut

Elément | Description
--- | ---
Réglage du motif d'impression caché | Vous pouvez imprimer une impression moirée avec ces réglages.
Couleur d'impression | Sélectionnez une couleur d'impression.
Exposition | Sélectionnez l'exposition.
Taille des polices | Sélectionnez la taille de la police.
Angle | Sélectionnez l'angle du caractère.
Style de police | Sélectionnez les réglages du caractère standard ou italique.
Modèle de camouflage | Définissez un modèle de camouflage.
Méthode d'impression | Sélectionnez un modèle d'affichage du caractère. Positif Négatif

### Réglage contenu impr.

Elément | Description
--- | ---
Mot prédéfini | Vous permet de sélectionner une chaîne de caractères prédéfinie. Vous pouvez sélectionner les chaînes de caractères suivantes. NE PAS COPIER, Top secret, Util interne uniq, Manier avec préc., IMPORTANT, Copie interdite, IMPORTANT, COPIE
Texte prédéfini | Sélectionnez une chaîne de caractères prédéfinie enregistrée. Ce réglage est ignoré si [Saisie directe] est activé. NE PAS COPIER, Top secret, Util interne uniq, Manier avec préc., IMPORTANT, Copie interdite, IMPORTANT, COPIE
Impression des informations | Active l'impression simultanée des jeux d'informations suivants. Numéro de série, ID travail du compte, Nom connexion/Indentifiant util., Contrôle du nombre de copies, date et heure
Désactiver l'entrée directe | Permet d'entrer directement le texte souhaité. Ce réglage est ignoré si [Texte prédéfini] est activé.

## Onglet « Contraste »

Utilisez cet onglet pour spécifier manuellement le contraste du motif caché.
Vous pouvez régler le noir, le magenta, et le cyan dans n'importe lequel des neuf niveaux.

## Enregistrement du texte personnalisé

Enregistre les caractères d'impression créés par l'utilisateur. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 caractères d'imprimante personnalisés.
Retour au début du chapitre