# IMPRESSION SANS MARGES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE

## Aperçu

Cette fonction permet l'impression sans marges supérieure et inférieure. En associant cette fonction aux fonctions de rognage et d'impression en piqûre à cheval, une brochure sans marges peut être créée.
Cette fonction ne peut être utilisée que pour les formats A3/11" x 17" et A4/8-1/2" x 11". Pour utiliser cette fonction de façon efficace, créez des données du document dans l'application qui fait 2 mm de plus que le haut et le bas du papier, et 2 mm de moins dans le sens d'alimentation. Lorsque vous utilisez tout autre format de document, utilisez la fonction Ajuster à la page.

- Cette fonction est accessible dans un environnement Windows.
- Le pilote d'imprimante PCL6 ou PS peut utiliser cette fonction.

## Opération

### Windows

### Impression en piqûre à cheval et agrafage à 2 positions

1. #### Cliquez sur l'onglet [Papier] et cochez la case [Impression bord à bord] sur

2. #### Cliquez sur l'onglet [Principal] et sélectionnez [Style brochure]

3. #### Sélectionnez [2 agrafes]

4. #### Configurez les réglages du rognage

   (1) Cliquez sur le bouton [Rognage...]
   (2) Cochez la case [Largeur à massicoter] sur
   (3) Spécifiez « 5,0 mm (0,200 pouce) »

### Agrafage de pli

1. #### Cliquez sur l'onglet [Papier] et cochez la case [Impression bord à bord] sur

2. #### Cliquez sur l'onglet [Modes spéciaux], puis sur le bouton [Pliage], puis sélectionnez [Pliage multifeuilles - Agrafage]

3. #### Cliquez sur l'onglet [Principal] et configurez les réglages du rognage.

   (1) Cliquez sur le bouton [Rognage...]
   (2) Cochez la case [Largeur à massicoter] sur
   (3) Spécifiez « 5,0 mm (0,200 pouce) »

### Feuille unique

1. #### Cliquez sur l'onglet [Papier] et cochez la case [Impression bord à bord] sur

2. #### Cliquez sur l'onglet [Principal], puis sélectionnez [Recto], [Recto verso(Livre)] ou [Recto verso(Bloc-notes)]

Vérifiez le résultat d'impression. Si des marges apparaissent, modifiez les réglages suivants.

- « Largeur à massicoter » dans la boîte de dialogue Réglages du rognage
- « Réglages de zoom » dans l'onglet [Papier]
- « Position d'impression » dans la boîte de dialogue Compatibilité

Retour au début