# SÉLECTION DES RÉGLAGES DES COULEURS EN FONCTION DU TYPE D'IMAGE

## Aperçu

Le pilote d'imprimante de la machine propose des réglages couleurs prédéfinis pour divers usages. Ces réglages permettent d'imprimer en utilisant les réglages couleur les mieux adaptés au type d'image.
Les réglages de couleur avancés, tels que les réglages de gestion des couleurs, sont également disponibles pour l'impression d'images en couleurs plus complexes.

###### Types de réglages de gestion des couleurs

Windows ICM*1 : | Méthode de gestion des couleurs sous Windows
ColourSync : | Méthode de gestion des couleurs sous Macintosh
Profil source : | Sélectionner un profil de couleurs source de la correspondance des couleurs.
Rendu attendu : | Les sélections ci-dessous permettent de modifier le traitement des images couleurs pour s'adapter aux préférences spécifiques. (Méthode de correspondance des couleurs : Méthode de conversion des couleurs RVB à l'écran, etc. en couleurs CMJN dans l'imprimante)
Profil de sortie : | Sélectionne un profil de couleurs pour l'image à imprimer
Correction CMJN*2 : | Corrige l'image afin d'obtenir un résultat d'impression optimal lors de l'impression d'une image CMJN.
Gris neutre : | Sélectionne une méthode de création du gris neutre.
Impression noir pur : | Sélectionne si vous souhaitez imprimer une zone des données noire avec du toner noir uniquement.
Débord : | Permet d'empêcher les zones vides pouvant être générées autour du bord des couleurs.
Surimpression en noir*3 : | Empêche le blanchiment du tracé du texte noir.
Profil de simulation CMJN personnalisé*3 : | Ajuste les couleurs pour simuler l'impression qui serait obtenue à l'aide des couleurs primaires utilisées par les presses d'imprimerie.
Profil de simulation*3 : | Sélectionne les couleurs primaires.

*1 Ne peut pas être sélectionné lors de l'utilisation du pilote d'imprimante PS sous Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.
*2 Peut être utilisé uniquement avec un pilote d'impression PCL6.
*3 Ne peut être utilisé que lors de l'utilisation du le pilote d'imprimante PS (Windows/Macintosh).

## Opération

### Windows

1. #### Cliquez sur l'onglet [Profil couleurs] et sélectionnez [Type d'image]

   Standard : données qui comportent du texte, des photos, des graphiques, etc.
   Graphiques : données qui comportent de nombreux dessins ou illustrations
   Photo : données photos ou données qui utilisent des photos
   CAO : données de dessin industriel
   Numérisation : données numérisées par un numériseur
   Colorimétrique : données à imprimer dans les couleurs qui s'affichent à l'écran
   Personnalisé : données à imprimer avec des réglages spéciaux

2. #### Spécifiez les réglages

   Pour configurer la gestion des couleurs avec Windows OS ICM, définissez « Type d'image » sur [Personnalisé] à l'étape 1. Cochez ensuite la case [Windows ICM] sur .
   Pour configurer la tâche « Profil source » et d'autres tâches de gestion des couleurs avancées, sélectionnez les réglages de votre choix dans les menus.
   Windows ICM ne peut pas être sélectionné lors de l'utilisation du pilote d'imprimante PS sous Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.

### Macintosh

1. #### Sélectionnez [Couleur]

2. #### Spécifiez le réglage « Gris neutre », « Impression noir pur » ou « Surimpression en noir »

3. #### Sélectionnez [Profile couleurs]

4. #### Sélectionnez [Type d'image]

   Sous Mac OS 10.4, pour utiliser la fonction de gestion des couleurs Mac OS, cochez la case [ColorSync] sur . Dans ce cas, vous ne pouvez pas sélectionner « Type d'image ».

5. #### Spécifiez les réglages

   Pour configurer les réglages de la gestion des couleurs, sélectionnez les réglages de votre choix dans les menus. Pour spécifier « Simulation CMJN », cochez la case [Simulation CMJN] sur , puis sélectionnez le réglage souhaité.

Retour au début