# MAGASIN 1/2

## Présentation

Vous pouvez charger 1 200 feuilles de papier A4 (8-1/2" × 11") au maximum dans le magasin 1.
Vous pouvez charger au maximum 800 feuilles de papier A4 (8-1/2" × 11") dans le magasin 2.
Si vous avez chargé du papier d'un type ou d'un format différent du papier précédemment chargé, vérifiez les réglages dans le « Mode Réglages ». Un réglage incorrect peut provoquer une erreur d'impression, l'impression sur un papier dont le type ou le format est incorrect ou encore un mauvais entraînement du papier.

###### Pour vérifier le type et le format du papier :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages magasins papier].
Ne placez pas d'objets lourds sur le magasin et n'appuyez pas non plus dessus.

## Utilisation

1. #### Tirez sur le magasin pour l'ouvrir

   Tirez doucement sur le magasin pour le sortir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
   Continuez à maintenir la poignée jusqu'à ce que verrou soit libéré.

2. #### Soulevez le rouleau d'entraînement et placez du papier dans le magasin

   Chargez le papier côté impression vers le haut. La pile ne doit pas dépasser la ligne repère (1 200 feuilles maximum pour le magasin 1 ou 800 feuilles maximum pour le magasin 2).
   Aérez bien le papier avant de le charger. Si vous n'aérez pas le papier, plusieurs feuilles peuvent être alimentées à la fois, pouvant entraîner un bourrage papier.

3. #### Abaissez le rouleau d'entraînement et poussez avec soin le magasin dans l'appareil

   Poussez fermement et entièrement le magasin dans l'appareil.

### Changement du format de papier

1. #### Retirez le guide de format du papier

   La base du magasin étant enfoncée à fond, maintenez en place le crochet à la partie inférieure du guide de format de papier et tirez ce dernier légèrement vers le haut.

   Avant de changer le format de papier du magasin 2, levez le guide papier.

2. #### Fixez le guide de format de papier et le film transparent de façon appropriée en fonction du format du papier à utiliser

   ###### (1) Alignez la partie inférieure du guide de format de papier sur l'encoche appropriée de la base du magasin.

   Alignez le guide de format de papier sur l'encoche correspondant au format de papier à utiliser (indiquée par le repère de format du papier).

   ###### (2) Alignez les trous situés à la partie supérieure du guide de format de papier sur les parties en saillie qui immobilisent le guide de format de papier.

   Alignez sur les trous correspondant au format de papier à utiliser (indiqué par le repère de format du papier).

   ###### (3) Enfoncez le guide papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

   Enfoncer le guide de format de papier jusqu'à ce que le crochet à la partie inférieure se verrouille en place (un déclic est perceptible lorsque le guide-papier se verrouille). Déplacez légèrement le guide de format de papier pour vérifier qu'il est bien verrouillé.

   - Lors de la fixation du guide de format de papier, placez le film transparent au contact direct de la base du magasin avec l'orientation correcte, comme illustré.
   - L'encoche ou le trou comportant le repère « LT » correspond au format 8-1/2" x 11".
   Lors de la fixation du guide de format de papier, veillez à ce que les parties inférieure et supérieure du guide soient alignées sur le même format de papier. Si tel n'est pas le cas, le papier risque d'être entraîné de travers ou de se coincer.

3. #### Répétez les étapes 1 à 2 pour régler le guide-papier arrière en fonction du format de papier à utiliser.

   Veillez à régler le guide-papier arrière au même format que le guide-papier avant.
   Lors de la dépose et de la mise en place du guide de format de papier arrière, veillez à ne pas heurter le capot avant de l'appareil.

   Si vous réglez un seul guide-papier, vous risquez d'obtenir des tirages de travers ou défectueux.

4. #### Réglez le format et le type de papier

   Veillez à régler le format et le type de papier en sélectionnant [Réglages système] dans le « Mode réglages » → [Réglages des magasins papier].
   Si le réglage du format de papier n'est pas configuré correctement, la sélection automatique du papier ne fonctionnera pas correctement et l'impression risque d'être défectueuse ou de se faire sur un format ou un type de papier inapproprié.

Retour au début du chapitre