# AJOUT DE MARGES POUR LA COPIE(DÉCALAGE DE MARGE)

## Présentation

Cette fonction permet de décaler l'image vers la droite, vers la gauche ou vers le bas afin d'ajuster la marge.
Cette fonction est pratique si vous voulez relier les copies à l'aide d'une ficelle ou d'une relieuse.

Sans la fonction décalage de la marge | Avec la fonction décalage de la marge
--- | ---

###### Positions d'agrafage

Il n'est pas possible de combiner les fonctions Décalage de marge et Rotation de copie.

###### Pour modifier le réglage du décalage de marge par défaut :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez[Réglages système] → [Réglages de la fonction copie] (onglet) → [Réglages de la fonction copie] → [Réglage initial du décalage de la marge].

## Utilisation

1. #### Placez un original et appuyez sur la touche [Aperçu].

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Décalage marge]

3. #### Appuyez sur la direction dans laquelle vous voulez déplacer l'image

4. #### Définissez une largeur de décalage de marge

   Appuyez sur le champ d'affichage de la valeur numérique du recto ou du verso, puis entrez la plage de marge à l'aide des touches numériques. Sinon, appuyez sur la touche pour entrer la plage.
   Si vous cochez la case [ajuster la valeur de la 2ème page sur la 1ère.] (), vous pouvez définir le recto et le verso en même temps.
   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur et sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage du décalage de marge :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

5. #### Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

6. #### Appuyez sur la touche [Couleur Départ] ou [N&B Départ] pour lancer la copie

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre