# COPIE D'UNE BROCHURE (COPIE DE LIVRE)

## Présentation

Cette fonction permet de copier les deux pages qui se font face d'un livre ouvert ou de tout autre document relié.
Les copies réalisées via cette fonction peuvent être pliées au milieu pour créer un livret.
Cette fonction permet de disposer les copies de façon attrayante sous forme de livret ou de brochure.

#### Comment placer le document original

- La fonction Copie de livre doit être spécifiée avant de numériser le document original.
- Quatre pages sont copiées sur chaque feuille. Des pages vierges seront automatiquement ajoutées à la fin si le nombre de pages originales n'est pas un multiple de quatre.
- Cette fonction peut être combinée avec la fonction de piqûre à cheval si un finisseur piqûre à cheval est installé.
- Lorsque la fonction Copie de livre est activée, le mode copie recto verso est automatiquement sélectionné.
  Lorsqu'il est impossible de sélectionner la copie recto verso, la fonction Copie de livre ne peut pas être utilisé.

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux sur la vitre d'exposition

   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie de livre]

3. #### Sélectionnez une position de reliure

   Si vous n'insérez pas de couverture, appuyez successivement sur et sur la touche [Précédent]. Ensuite, passez à l'étape 5.

   ###### Pour annuler le réglage de Copie de livre :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

4. #### Pour insérer une couverture, appuyez sur la touche [Réglage couverture], puis sur la touche [Activé]

   Pour réaliser une copie sur la couverture insérée, cochez la case [Copier sur couv. (recto verso)] ().
   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur et sur la touche [Précédent].

   ###### Pour changer de magasin d'entrée de couverture :

   Appuyez sur la touche [Magasin papier] pour afficher l'écran de sélection de magasin Appuyez sur magasin papier. Pour plus d'informations, voir « RÉGLAGE DU MAGASIN PAPIER » et « RÉGLAGE DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE ».
   - Si la couverture est destinée à recevoir des éléments copiés, les étiquettes, transparents et intercalaires ne peuvent pas être utilisés.
   - Ce réglage n'est pas accessible lorsque la fonction Couvertures/Intercalaires est désactivée en "Mode réglage".

5. #### Appuyez sur la touche [Aperçu] pour numériser la première page de l'original.

6. #### Placez le jeu d'originaux suivant et appuyez sur la touche [Numéris. suppl.]

   Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les pages originales aient été numérisées.
   Numérisez les pages de l'original restantes dans l'ordre suivant :
   1. Intérieur de la couverture avant et de la 1re page (pages face à face)
   2. Intérieur des 2e et 3e page (pages face à face)
   3. ....
   4. Intérieur de la dernière page et de la couverture arrière (pages face à face)
   Les réglages de copie ne peuvent pas être modifiés lors de la numérisation de pages supplémentaires.

7. #### Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

8. #### Appuyez sur la touche [Couleur Départ] ou [N&B Départ] pour lancer la copie

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre