# COMPRESSION DES DONNÉES BITMAP AVANT L'ENVOI À LA MACHINE

## Aperçu

Les données d'image bitmap incluses dans le travail d'impression peuvent être comprimées à l'aide de la fonction Compression bitmap prise en charge au niveau de la langue par Postscript et PCL6.
En comprimant les données d'image bitmap au format JPEG, RLE ou Delta Row*1, les données du travail d'impression du pilote d'imprimante peuvent être réduites afin d'améliorer le débit global.
Le niveau de compression peut être réglé sur « Aucun », « Très haute qualité », « Haute qualité », « Qualité moyenne » ou « Brouillon ».
*1 Lorsque PostScript est utilisé, seul JPEG est pris en charge.

- Cette fonction est accessible dans un environnement Windows.
- Le pilote d'imprimante PCL6 ou PS peut utiliser cette fonction.

## Opération

### Windows

1. #### Cliquez sur l’onglet [Avancé].

2. #### Configurez le niveau de compression dans [Compression bitmap]

Retour au début