# RÉGLAGE DE LA ZONE D'IMPRESSION AU MAXIMUM

## Aperçu

Une marge fixe autour des bords du papier est réglée dans le pilote d'imprimante.
Si une partie de l'image d'impression s'étend sur cette marge, cette partie ne sera pas imprimée. Cette fonction peut être utilisée pour annuler le réglage des marges et optimiser la zone d'impression. Cela permet de ne pas couper l'image.
Selon les réglages des marges de la machine, des marges peuvent apparaître même si cette fonction est utilisée.

- Cette fonction est accessible dans un environnement Windows.
- Le pilote d'imprimante PCL6 ou PS peut utiliser cette fonction.
- La machine a également un réglage de marges et si l'image s'étend sur cette marge, elle sera coupée quel que soit le réglage susmentionné.

## Opération

### Windows

1. #### Cliquez sur l’onglet [Avancé].

2. #### Cliquez sur le bouton [Compatibilité]

3. #### Sélectionnez [Maximum] dans [Zone imprimable]

Retour au début