# ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

## Présentation

Vous pouvez installer des équipements périphériques sur l'appareil afin d'améliorer sa fonctionnalité.
Les équipements périphériques sont habituellement en option. Toutefois, certains modèles incluent des équipements périphériques en tant qu'équipement standard.

(en mars 2013)

Nom du produit | Référence du produit | Description
--- | --- | ---
Magasin grande capacité | MX-LC12 | Plateau supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 3,500 feuilles de papier.
MX-LCX3 N | Plateau supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 3,000 feuilles de papier.
Magasin grande capacité | MX-LC13 | Plateau supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 5,000 feuilles de papier.
Plateau d'alimentation auxiliaire multiple | MX-MF10 | Plateau supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 500 feuilles de papier. Installez ce plateau dans l'appareil.
MX-MF11 | Plateau supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 500 feuilles de papier. Installez ce plateau sur les magasins grande capacité.
Magasin d'alimentation papier long | MX-LT10 | Si vous utilisez du papier long, ce dernier est chargé dans le plateau d'alimentation auxiliaire.
Bac de sortie | MX-TR14 | Plateau de sortie à installer sur le côté droit de l'appareil.
Module de transfert du papier | MX-RB14 | Ce module est nécessaire pour l'installation de bacs grande capacité.
Module de connexion | MX-RB17 | Ce module est nécessaire pour faciliter la connexion de deux magasins grande capacité.
Armoire du bac de sortie | MX-TU14 | Plateau de sortie à installer dans la partie centrale de l'appareil. Ce composant est requis lorsqu'un finisseur ou un finisseur piqûre à cheval n'est pas installé.
Finisseur | MX-FN21 | Ce périphérique de sortie permet d'utiliser la fonction d'agrafage et de décalage. Vous pouvez agrafer au maximum 100 feuilles de papier.
Finisseur piqûre à cheval | MX-FN22 | Ce périphérique de sortie permet d'utiliser la fonction d'agrafage, de décalage et de copie en brochure. Vous pouvez agrafer au maximum 100 feuilles de papier.
Empileur grande capacité | MX-ST10 | Cette unité est utile pour réaliser un grand nombre de copies. Vous pouvez effectuer 5 000 tirages au maximum.
Chariot papier | MX-CA10 | Il s'agit d'un chariot installé dans l'empileur grande capacité. Cet accessoire est utile pour réaliser un grand nombre de copies. Un exemplaire de ce produit est fourni avec le MX-ST10. Il est également disponible comme composant supplémentaire.
Module de perforation (perforation de 100 feuilles)
MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Cette unité perfore des trous dans les copies et autre documents de sortie. Un finisseur ou un finisseur piqûre à cheval est requis.
Massicot | MX-TM10 | Cet appareil permet de massicoter les parties superflues des feuilles utilisées pour la piqûre à cheval. Un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est requis.
Module de pliage | MX-FD10 | Ce module permet de plier et sortir le papier. Un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est requis.
Module d'insertion | MX-CF11 | Ce module permet d'insérer des couvertures et des intercalaires. Ce module peut aussi alimenter en papier un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) pour la finition.
Module de détuilage | MX-RB15 | Ce module permet de corriger le tuilage des tirages. Ce module est requis pour installer un finisseur (agrafage de 100 feuilles), un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles), un module de pliage ou un module d'insertion.
Module de transfert du papier | MX-RB12 | Ce module est requis pour installer un finisseur ou un en finisseur piqûre à cheval.
MX-RB13 | Ce module est requis pour installer directement un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) et un module d'insertion.
Kit de polices codes à barres | MX-PF10 | Ajoute des polices de code barre à l'appareil.
Kit d'extension XPS | MX-PUX1 | Ce kit peut être utilisée en tant qu'imprimante compatible XPS. Prière de consulter votre distributeur pour en savoir plus.
Kit mirroring | MX-EB15 | Enregistre une copie des données à un emplacement distinct.
Module d'intégration d'application | MX-AMX1 | Le module d'intégration d'application peut être combiné avec la fonction numériser réseau pour ajouter un fichier de métadonnées à un fichier d'image numérisée.
Kit de compression | MX-EB11 | Permet d'enregistrer un document numérisé au format PDF à haute compression. Ce format permet d'obtenir une taille réduite par rapport au format PDF normal.
Module de communication avec les applications | MX-AMX2 | Associe l'appareil à une application externe sur le réseau.
Clavier | MX-KB13 | Il s'agit du clavier qui est intégré à l'appareil. Il peut être rangé sous le panneau de commande lorsqu'il n'est pas utilisé.
Kit d'accès web | MX-AM10 | L'accès à l'Internet est activé pour l'affichage de pages Web.
Unité d'estampillage | AR-SU1 | Permet d'apposer un tampon sur chaque page de l'original après leur numérisation en mode envoi d'image. Un chargeur automatique de documents est requis.
Cartouche d'estampillage | AR-SV1 | Deux cartouches de tampon de vérification sont fournies.
Cartouche d'agrafes | MX-SCX2 | Permet d'agrafer le papier. Un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est requis.
MX-SCX1 | Papier pour piqûre à cheval. Un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est requis.
Indicateur d'état | MX-SL10 | L'état de l'appareil est indiqué.

Il se peut que des options spécifiques ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.
Retour au début du chapitre