# LISTE CONTRÔLE DE L'UTILISATEUR

## Présentation

La liste suivante reprend des éléments du mode réglage, les réglages par défaut et les restrictions de chaque élément.
Selon les spécifications de l'appareil et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Contrôle de l'utilisateur
| Liste des utilisateurs
| - | Non | Oui
| Index personnalisé
| - | Non | Oui
| Réglages par défaut
| Non | Oui
| Authentification utilisateur
| - | Non | Oui
| Authentification utilisateur
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de la méthode d'authentification
| Authentifier un utilisateur par le nom de connexion et le mot de passe | Non | Oui
| Réglage du mode de compte de périphérique
| Désactivé | Non | Oui
| Actions en cas de limite de pages pour les sorties
| Le travail est achevé même si la limite de pages est atteinte | Non | Oui
| Un avertissement lorsque la connexion échoue
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'impression par un utilisateur non autorisé
| Désactivé | Non | Oui
| Impression automatique des travaux enregistrés après la connexion
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage serveur authent. réseau par défaut
| - | Non | Oui
| Réaliser un contrôle d'accès LDAP
| Désactivé | Non | Oui
| Afficher l'état d'utilisation après connexion
| Activé | Non | Oui
| Affichage du nom de connexion
| Afficher le nom de connexion | Non | Oui
| Inclure la gestion du travail dans l'authentification utilisateur
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de déconnexion automatique
| Activé (60 s) | Non | Oui
| Modifier l'affichage de l'aide de l'écran de connexion
| - | Non | Oui
| Impression des informations des utilisateurs
| - | Non | Oui
| Déverrouiller le panneau de commande de la machine
| - | Non | Oui
| Remettre à zéro les compteurs après envoi de l'état par courrier électronique
| - | Non | Oui
| Liste des Organisations /Groupes
| - | Non | Oui
| Liste des groupes de limitation de pages
| - | Non | Oui
| Réglage de limite de pages de la machine
| - | Non | Oui
| Liste des groupes d'autorité
| - | Non | Oui
| Liste des groupes de fonctions prédéfinies*
| - | Non | Oui
| Liste des touches personnalisées*
| - | Non | Oui
| Liste des écrans d'accueil*
| - | Non | Oui
| Compte utilisateur
| Affichage des compteurs de l'utilisateur
| - | Non | Oui
| Enregistrer le compte utilisateur
| - | Non | Oui
| Réglage de la zone de carte
| Non | Oui
| Importer depuis le fichier Configuration
| - | Non | Oui
| Test de lecture de carte
| - | Non | Oui
| Vérifier le code fonction en mode HID
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages Type/Lecteur de cartes
| Non | Oui
| Réglages du type de carte/lecteur de carte
| - | Non | Oui
| Utiliser carte à puce pour l'authentification
| Désactivé | Non | Oui
| Enregistrement du lecteur de carte
| - | Non | Oui

*Cette option ne peut pas être réglée sur l'appareil. Sélectionnez [Contrôle de l'utilisateur] dans le mode Réglages (version Web). (Les droits d'administrateur sont obligatoires.)
Retour au début du chapitre