# RÉALISATION DE COPIES AU FORMAT BROCHURE (COPIE EN BROCHURE)

## Présentation

Les copies réalisées via la fonction « Copie en brochure » peuvent être pliées au milieu pour créer un livret.
Numérisez les originaux de la première à la dernière page. L'appareil règle automatiquement l'ordre de copie. Quatre pages sont copiées sur chaque feuille. Des pages vierges seront automatiquement insérées à la fin des copies en brochure si le nombre de pages originales n'est pas un multiple de quatre.
Utilisez cette fonction pour présenter les copies de manière plus attractive sous forme de brochure.
Copie en brochure à partir de 8 pages
Côté de la reliure

- Pour réaliser des copies en brochure d'un livre ou de tout autre document relié, utilisez la fonction de copie en brochure.
- Lorsque la fonction de copie en brochure est sélectionnée, le mode copie recto verso est automatiquement sélectionné. Si certains réglages sélectionnés ne permettent pas de réaliser des copies recto verso, la fonction de copie en brochure ne peut pas être utilisée.
- Quand un finisseur piqûre à cheval est installé, vous pouvez sélectionner Piqûre à cheval [agrafage de chaque jeu de copies en 2 positions au centre du papier).
  - COPIE EN BROCHURE POUR COPIES TRIÉES

###### Pour agrafer les copies automatiquement lorsque la fonction Copie en brochure est activée :

Dans le « Mode réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de la fonction copie] (onglet) → [Réglages de la fonction copie] → [Piqûre à cheval automatique].
Si la fonction [Piqûre à cheval automatique] est activée, les copies sont automatiquement agrafées lorsque la fonction Copie en brochure est activée. Si la fonction [Piqûre à cheval automatique] est désactivée, les copies en brochure sont réalisées sans agrafage.

## Utilisation

1. #### Placez un original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION
   Utilisez le chargeur automatique de documents pour placer un original recto verso.

2. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie brochure]

3. #### Sélectionnez le côté de la reliure

   ###### Pour annuler le réglage de copie en brochure :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

4. #### Appuyez sur la touche [Recto] ou [Recto verso] en fonction de l'original

5. #### Pour insérer une couverture, appuyez sur la touche [Réglage couverture], puis sur la touche [Activé]

   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur et sur la touche [Précédent].
   Pour changer le plateau d'entrée des couvertures :
   appuyez sur la touche [Magasin papier] pour afficher l'écran de sélection de magasin.
   Appuyez sur le magasin d'entrée de couverture sur l'écran de sélection de magasin.
   Pour plus d'informations, voir « RÉGLAGE DU MAGASIN PAPIER » et « RÉGLAGE DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE ».
   Si une copie est à effectuer sur la couverture, il n'est pas possible d'utiliser des étiquettes, des transparents et du papier glacé.

6. #### Appuyez sur la touche [Aperçu], puis vérifiez l'image d'aperçu

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

7. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour commencer la copie.

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre