# PLIAGE DES TIRAGES

## Présentation

Les copies peuvent être pliées et délivrées.

Types de pliage | Papier utilisable | Surface imprimée | Côté de la reliure | Image du pliage
--- | --- | --- | --- | ---
Pliage en Z | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R | - | - |
Pliage en C | A4R, 8-1/2" × 11"R | Intérieure | Reliure à droite |
Intérieure | Reliure à gauche |
Extérieure | Reliure à droite |
Extérieure | Reliure à gauche |
Accordéon | A4R, 8-1/2" × 11"R | - | Reliure à droite |
- | Reliure à gauche |
Pli double | A4R, 8-1/2" × 11"R | Intérieure | Reliure à droite |
Intérieure | Reliure à gauche |
Extérieure | Reliure à droite |
Extérieure | Reliure à gauche |
Pli simple | A4R, 8-1/2" × 11"R | Intérieure | - |
Extérieure | - |
Pli à cheval | Finisseur piqûre à cheval (agrafage 50 feuilles) : A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K Finisseur piqûre à cheval (agrafage 100 feuilles) : A3, B4, A4R, SRA3, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14"/8, 1/2" × 11"R, 8K | Intérieure | - |
Extérieure | - |

Vous pouvez visualiser le type de pliage spécifié dans « AFFICHAGE D'UN APERÇU DE LA COPIE ».

- Un finisseur piqûre à cheval est nécessaire pour pouvoir utiliser la fonction de Pli à cheval.
- Un module de pliage est nécessaire pour réaliser un pli en Z, un pli simple (en C), un pliage accordéon, un pli double et un pli simple.
- Les supports spéciaux tels que les transparents et les intercalaires ne peuvent pas être utilisés.
- La fonction de pliage de papier ne peut pas être utilisée avec la fonction d'agrafage et perforation. Elle peut toutefois être utilisée si le format de papier pour le pliage en Z est réglé sur A3, B4 ou 11"×17".

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Sortie]

2. #### Appuyez sur l'onglet [Pliage], puis appuyez sur la touche correspondant au type de pliage

   ###### Pour annuler la fonction de pliage du papier :

   Appuyez de nouveau sur la touche correspondant au pli sélectionné.

3. #### Appuyez sur la touche [Détails].

   Pour la méthode de réglage, voir « Réglages détaillés pour chaque type de pliage ».
   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

### Réglages détaillés pour chaque type de pliage

Pli à cheval
Spécifiez « Face à imprimer » et « Pli multicouche ».

- « Pli multicouche » est disponible lorsqu'un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuille) est installé sur l'appareil.
- La fonction Pli multicouche permet de plier 5 feuilles à la fois. Par exemple, si un original est composé de 12 feuilles au format A4, elles sont pliées 3 fois en tout : 5 feuilles + 5 feuilles + 2 feuilles.
  Toutefois, pour certains types de papier, le nombre de feuilles pliées dans chaque jeu est réduit. Par exemple, le papier épais est plié par jeux de 3 feuilles.

Pli en z
Spécifiez le format de papier pour le pliage en Z.

Pli lettre
Spécifiez la « Face à imprimer » et le « Sens d'ouverture ».

Accordéon
Spécifiez le « Sens d'ouverture ».

Pli double
Spécifiez la « Face à imprimer » et le « Sens d'ouverture ».

Pli simple
Spécifiez la « Face à imprimer ».

Retour au début du chapitre