# LECTURE DE LA LISTE DES TRAVAUX

## Présentation

Appuyez sur la touche [État travaux] sur l'écran tactile pour afficher la liste des travaux.
Ce chapitre décrit les icônes affichées dans la liste des travaux et les messages affichés dans « État ».

### Icônes indiquant le type de travail

| Travail d'impression (RVB / CMJN) |  | Travail de copie
| Travail de numérisation vers courrier électronique |  | Travail de numérisation vers FTP
| Travail de numérisation vers un dossier réseau |  | Travail de réimpression d'un fichier enregistré par Num. vers disque dur
| Travail de copie tandem / impression en tandem |  | Réimpression de plusieurs fichiers (regroupés en un seul fichier)
| Travail de numérisation OSA (Open Systems Architecture) |  |

* S'affiche dans un travail de diffusion en mode multiple.

### Messages affichés dans « État »

#### Travail en cours

Affichage | État
--- | ---
"Impression" | Travail d'impression en cours
"Copie" | Travail de copie en cours
« En cours d'envoi » | En cours d'envoi
« Arrêté » | Le travail a été arrêté
« Toner vide » | Toner vide
« Plus papier » | Plus papier
« Bourrage » | Bourrage papier
« En attente » | En attente
« Préchauffage » | Préchauffage
« Limite » | Atteinte de la limite de décompte
« Erreur » | Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution

#### Travail réservé

Affichage | État
--- | ---
« En attente » | Le travail est en attente d'exécution
Une date et une heure sont affichées | Travail de transmission différée (l'heure programmée est indiquée)

#### Travail terminé

Affichage | État
--- | ---
« OK » | Cessation normale
« Envoi OK » | La transmission a réussi
« Arrêté » | Le travail a été arrêté
« ERREURxxxxxx » | La transmission/réception a échoué suite à une erreur de communication (un code d'erreur à 6 chiffres apparaît à la place de xxxxxx).
« Erreur » | Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution

Retour au début du chapitre