# COPIE GROUPÉE D'ORIGINAUX DE DIFFÉRENTS FORMATS (ORIGINAL DE FORMAT MIXTE)

## Présentation

Cette fonction permet de copier des originaux de différents formats en même temps.
Au cours de la numérisation des originaux, l'appareil détecte automatiquement le format de chaque original et utilise le papier correspondant à ce format.

Quand on combine des originaux de format mixte à l'aide de la fonction de sélection automatique de taux (en sélectionnant « Sélection automatique de taux » et A3 (11" × 17"))
Lorsque l'on associe la fonction Original de format mixte à la fonction de sélection automatique de taux, le taux est ajusté individuellement pour chaque original, ce qui autorise l'impression sur un format papier uniforme.

Réglage configuré lorsque l'original est placé
Il y a deux réglages pour les originaux de format mixte : « Même largeur » et « Largeur différente ».

Même largeur | Largeur différente
--- | ---
Utilisez ce réglage pour les originaux qui présentent des formats différents, mais des côtés de même longueur. Les originaux sont insérés dans le magasin d'alimentation an alignant ensemble les côtés de même longueur sur la gauche. A3 et A4, B4 et B5, A4R et A5, 11" × 17" et 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14" et 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" et 5-1/2" × 8-1/2", 8-1/2" × 13" et 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 13" et 5-1/2" × 8-1/2", 8-1/2" × 11"R et 5-1/2" × 8-1/2" | Utilisez ce réglage pour les originaux qui présentent des formats différents et des côtés de longueur différente. Ce réglage ne peut être utilisé que pour les combinaisons de formats suivantes : A3 et B4, A3 et B5, B4 et A4, A4 et B5, B4 et A4R, B4 et A5, B5 et A4R, B5 et A5, 11" × 17" et 8-1/2" × 14", 11" × 17" et 8-1/2" × 13", 11" × 17" et 5-1/2" × 8-1/2"

Il est nécessaire de spécifier la fonction Original de format mixte avant de numériser l'original.

- Lorsque le réglage [Largeur différente] est sélectionné, la fonction d'agrafage ne peut pas être utilisée.
- La fonction Original de format mixte ne permet pas de copier des originaux de même taille placés selon des orientations différentes (A4 et A4R (8-1/2" × 11" et 8-1/2" × 11"R), etc.).

###### Pour toujours numériser l'original en mode Original de format mixte :

Dans le « Mode réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Mode d'alimentation de l'original].

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Original de format mixte]

   Pour les originaux de format mixte, réglez « Original » sur « Auto ».

2. #### Appuyez sur la touche [Même largeur] ou [Largeur différente]

   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur et sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler la fonction Original de format mixte :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

3. #### Placez l'original dans le chargeur automatique de documents et appuyez sur la touche [Aperçu]

   Placez l'original comme indiqué dans l'écran Original de format mixte.

4. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour commencer la copie.

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre