# RÉGLAGES D’APPLICATIONS EXTERNES

## Réglages de l'application standard

Vous pouvez ajouter et contrôler les réglages d'application standard.

### Ajout ou modification d'applications standard

Lorsque vous appuyez sur la touche [Ajouter], l'écran d'enregistrement d'applications standard s'affiche. Vous pouvez inscrire 16 dossiers réseau maximum.
Lorsque vous appuyez sur le nom d'une application standard, l'écran d'enregistrement de cette application s'affiche. Vous pouvez maintenant le modifier.

###### Liste des Éléments de configuration

Élément | Description
--- | ---
Nom de l'application | Saisissez le nom de l'application.
Adresse de l'interface utilisateur de l'application | Définissez une adresse IP pour l'application ou un nom de réseau pour contrôler l'IU de la machine.
Dépassement de délai | Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 20 secondes.
Nom de l'application embarquée | Le nom de l'application embarquée s'affiche.
Plateforme d'extension | Configurez cette option pour utiliser la plateforme d'extension.
Utiliser le serveur Proxy | Configurez cette option pour utiliser le serveur Proxy.
Taille des données | Définissez la taille d'écran de l'application sur les coordonnées X et Y.
Style d’affichage | Réglez l'écran de l'application.
Utiliser Icône personnalisée* | Sélectionnez si oui ou non l'icône personnalisé est utilisé.
Nom de fichier* | Rapports de nom de fichier.
Sélectionner le fichier* | Tapez le nom du fichier.

* Ces fonctions peuvent être réglées que dans la page Web.

### Suppression d'applications standard

Pour supprimer une application standard sélectionnée, cochez la case correspondante () et appuyez sur la touche [Effacer].

## Réglages de l'application de réception

Vous pouvez régler les applications Sharp OSA.

###### Liste des Éléments de configuration

Élément | Description
--- | ---
Transférer à l'application | Vous pouvez contrôler les fonctions de réception de télécopie ou d'I-Télécopie au moyen des applications Sharp OSA.
Nom de l'application | Saisissez le nom de l'application à recevoir.
Adresse des services Web | Saisissez l'adresse du service Web.
Dépassement de délai | Saisissez un délai d'attente.
Utiliser le serveur Proxy | Un accès au réseau via le serveur proxy est autorisé.
Adr.cour.él. | Saisissez l'adresse à laquelle une notification par e-mail est envoyé quand une erreur de connexion d'application se produit.
Corps de texte | Entrez le corps du message qui apparaît dans la notification par e-mail pour les erreurs de connexion.
Test de connexion | Pour tester la connexion à l'application, cliquez sur le bouton [Soumettre].

## Réglages de l'application de compte externe

Vous pouvez ajouter et contrôler une application de compte externe.
Définissez le nom du serveur sur lequel vous avez installé l'application de compte externe.

###### Liste des Éléments de configuration

Élément | Description
--- | ---
Contrôle de comptes externes | Permet de spécifier s'il faut ou non activer la fonction de totalisation à l'aide d'une applications de compte externe. Si activée, saisissez toujours le nom de l'application ou une adresse de service Web.
Définissez le serveur d'authentification (Serveur 1) | Si vous avez défini le serveur, le mode d'authentification externe sera sélectionné. Tout accès au MFP sera contrôlé par l'application que vous avez définie sur cette page. Si définis, saisissez toujours le nom de l'application, l'adresse IU de l'application, ou une adresse de service Web du serveur 1. Si non défini, le mode de totalisation externe sera sélectionné.
Serveur 1-4 | Sélectionnez un serveur pour l'activer.
Nom de l'application | Saisissez le nom de l'application.
Adresse de l'interface utilisateur de l'application | Saisissez l'URL de l'écran de connexion auquel d'abord accéder au démarrage de la machine.
Adresse des services Web | Saisissez l'URL du serveur ou de l'ordinateur qui envoie les commandes et événements via le protocole XML/SOAP.
Dépassement de délai | Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 20 secondes.
Plate-forme étendue | Configurez cette option pour utiliser la plateforme d'extension.
Utiliser le serveur Proxy | Configurez cette option pour utiliser le serveur Proxy.
Taille des données | Définissez la taille d'écran de l'application sur les coordonnées X et Y.
Style d’affichage | Réglez l'écran de l'application.
Informations sur le cache utilisateur | Sélectionnez la période de cache des informations de l'utilisateur lorsque le mode hors connexion est activée.
Adr.cour.él. | Saisissez l'adresse à laquelle une notification par e-mail est envoyé quand une erreur de connexion d'application se produit.
Corps de texte | Entrez le corps du message qui apparaît dans la notification par e-mail pour les erreurs de connexion.

## Paramètres de l'application embarquée

Stocker et gérer des "applications embarquées" qui sont installés dans la machine.

### Installation de l'application embarquée

Si vous appuyez sur la touche [Ajouter], l'écran d'enregistrement s'affichera. Jusqu'à 16 éléments peuvent être installés.

- Lors de l'installation du panneau de commande de la machine, les fichiers de la mémoire USB connectés à la machine sont installés. Lors de l'installation à partir de la page Web, les fichiers de l'ordinateur sont installés.
- La superficie maximale du disque dur que les applications peuvent utiliser est de 2 GB. Si les applications précédemment installées utilisent déjà 2 Go de domaine, une nouvelle demande ne peut pas être installé.

### Stockage de l'application embarquée

En stockant une application embarquée déjà installé dans "application standard", l'application peut être utilisée. Sélectionnez le nom case application et appuyez sur le bouton [Ajouter des applications standard].

### Supprimer l'application embarquée

Tapez un nom d'application dans la liste pour afficher les informations de cette application standard. Après avoir vérifié les informations, supprimer l'application standard avec la touche [Effacer].

## Réglage de l'interrogation

Lorsqu'il est lié à une application externe, vous pouvez stocker et gérer des adresses afin de pouvoir utiliser un service qui utilise une fonction d'interrogation.

###### Liste des Éléments de configuration

Élément | Description
--- | ---
Serveur 1 - Serveur 2 | Set pour permettre à chacune des serveurs.
Adresse d'interrogation | Entrez l'URL du serveur ou d'un ordinateur que l'appareil appelle.
Intervalle de vérification | Entrez l'intervalle de vérification pour le serveur. Le réglage par défaut est de 1 minute.
Dépassement de délai | Réglez le temps de dépassement de délai Le réglage par défaut est 20 secondes.
Utiliser le serveur Proxy | L'accès au réseau via un serveur proxy.

Retour au début