# IMPRESSION D'UN FICHIER DIRECTEMENT À PARTIR D'UN DOSSIER RESEAU

## Présentation

Vous pouvez indiquer et imprimer un fichier à partir d'un dossier réseau depuis l'écran tactile de l'appareil. Même si le dossier réseau n'est pas inscrit, vous pouvez y accéder en entrant directement son adresse ou en la recherchant dans les dossiers du groupe de travail.
Lorsque vous sélectionnez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous devez entrer le mot de passe dans l'écran d'état des travaux.

- IMPRESSION D'UN FICHIER PDF CRYPTÉ

###### Pour enregistrer un dossier réseau :

Dans le « Mode réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages d'application] → [Réglage pour l'impression à partir d'un MFP (SMB)]. Vous pouvez inscrire 20 dossiers réseau maximum.

## Utilisation

### Imprimer un fichier du dossier réseau que vous avez configuré dans les réglages de l'appareil

1. #### Appuyez sur la touche [Récupérer fichier sur DD]

2. #### Appuyez sur la touche [Sélect. fichier à impr. depuis dossier réseau] sur le panneau d'action

3. #### Appuyez sur la touche [Ouvrir dossier réseau enregistré] sur le panneau d'action, puis sur le dossier réseau auquel vous voulez accéder.

   Si un écran s'affiche et vous invite à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, demandez à l'administrateur de votre serveur et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés.

4. #### Appuyez sur le fichier que vous voulez imprimer, puis sur la touche [Modifier réglages d'impression] sur le panneau d'action

   - Lorsque vous imprimez plusieurs fichiers, appuyez sur les touches correspondant à tous les fichiers que vous voulez imprimer, puis appuyez sur la touche [Imprimer] sur le panneau d'action.
   - Les cases correspondant aux fichiers sélectionnés sont cochées.
   - L'icône apparaît à gauche des touches des fichiers pouvant être imprimés.
   - L'icône s'affiche à gauche des touches des dossiers du dossier réseau. Pour afficher un dossier ou un fichier dans un dossier, appuyez sur cette touche.

   - Vous pouvez afficher jusqu'à 100 noms de fichiers et de dossiers.
   - Appuyez sur pour remonter d'un niveau dans les dossiers.
   - Pour revenir à l'écran de sélection du dossier réseau, appuyez sur .
   - Appuyez sur la touche [Nom fichier ou dossier] pour modifier l'ordre des fichiers et des dossiers affichés à l'écran. A chaque fois que l'on appuie sur la touche, l'ordre permute entre croissant et décroissant.

5. #### Sélectionnez les conditions d'impression

   - Si vous avez sélectionné plusieurs fichiers à l'étape 4, vous ne pouvez sélectionner que le nombre d'impressions.
   - Si vous avez sélectionné à l'étape 4 un fichier qui comporte des conditions d'impression (comme avec des fichiers PCL, PS ou XPS), les paramètres seront appliqués.
   Quand on coche la case [Impr. pap. glacé], [Zone papier] est réglé sur [Papier glacé] (plateau d'alimentation auxiliaire) et [Résolution] est réglé sur [600 ppp (haute qualité)].

6. #### Appuyez sur la touche [Départ].

   L'impression commence dès que le fichier a été transféré.

### Saisie directe du chemin d'accès du dossier réseau pour imprimer un fichier

1. #### Allez jusqu'à l'étape 2 de « Impression d'un fichier du dossier réseau que vous avez configuré dans les réglages de l'appareil »

2. #### Appuyez sur la touche [Entrée directe du chemin du dossier] sur le panneau d'action

3. #### Entrez le chemin d'accès du dossier, le nom d'utilisateur et le mot de passe

   Accédez au dossier réseau.
   Pour la procédure d'impression, voir les étapes 4 à 6 de « Impression d'un fichier du dossier réseau que vous avez configuré dans les réglages de l'appareil ».

### Spécification du chemin d'accès du dossier réseau de chaque niveau pour imprimer un fichier

1. #### Appuyez sur la touche correspondant au groupe de travail auquel vous voulez accéder à l'étape 3 de « Impression d'un fichier du dossier réseau que vous avez configuré dans les réglages de l'appareil »

2. #### Appuyez sur la touche du serveur ou de l'ordinateur auquel vous voulez accéder

   Si un écran s'affiche et vous invite à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, demandez à l'administrateur de votre serveur et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés.

3. #### Appuyez sur la touche du dossier réseau auquel vous voulez accéder

   Accédez au dossier réseau.
   Pour la procédure d'impression, voir les étapes 4 à 6 de « Impression d'un fichier du dossier réseau que vous avez configuré dans les réglages de l'appareil ».
   - Appuyez sur l' et entrez un mot-clé pour rechercher un groupe de travail, un serveur ou un dossier réseau. Pour savoir comment entrer du texte, voir « NOMS ET FONCTIONS DES TOUCHES DU CLAVIER LOGICIEL ».
   - Il est possible d'afficher jusqu'à 100 groupes de travail, 100 serveurs et 100 dossiers réseau.
   - Appuyez sur pour remonter d'un niveau dans les dossiers.
   - Pour revenir à l'écran de sélection du groupe de travail, appuyez sur .

Retour au début du chapitre