# ÉLÉMENTS CONSIGNÉS DANS LE JOURNAL DES TRAVAUX

## Présentation

L'appareil consigne les travaux effectués dans des journaux.
Les informations principales consignés dans le journal des travaux sont décrites ci-dessous.

- Pour faciliter la comptabilisation des compteurs d'utilisation d'appareils configurés de manière différente, les éléments consignés dans le journal des travaux sont fixes, quels que soient les périphériques installés ou la raison de l'enregistrement.
- Dans certains cas, les informations sur les travaux peuvent être mal enregistrées, comme lorsqu'une coupure de courant survient pendant un travail.

N° |  | Nom de l'élément | Description
--- | --- | --- | ---
1 | Eléments principaux | ID du travail | L'ID du travail est consigné. Les ID du travail apparaissent dans le journal sous la forme de nombres dont le maximum est 999999. Après ce nombre, le compte se réinitialise à 1.
2 | Type de travail | Le type de travail, comme copie ou impression est consigné.
3 | ID travail compte | L'ID du travail utilisé dans OSA est consigné. Il est consigné même si OSA n'est pas présent.
4 | Nom de l'ordinateur | Le nom de l'ordinateur qui a envoyé un travail d'impression est consigné.*
5 | Nom d'utilisateur | Le nom d'utilisateur est consigné lorsque la fonction d'authentification utilisateur est activée.
6 | Nom de connexion | Le nom de connexion est consigné lorsque la fonction d'authentification utilisateur est activée.
7 | ID de la carte | L'ID de la carte est consigné lorsqu'elle est utilisée pour un processus d'authentification.
9 | Code de facturation 1 | Le code de facturation 1 est consigné.
10 | Code de facturation 2 | Le code de facturation 2 est consigné.
11 | Date de début & Heure | La date et l'heure auxquelles le travail a débuté sont consignées.
12 | Date de fin & Heure | La date et l'heure auxquelles le travail s'est terminé sont consignées.
13 | Compteur total noir et blanc | Pour un travail d'impression, le compteur total est consigné. Pour un travail d'envoi, le nombre de pages en noir et blanc transmises est consigné. Lorsqu'une diffusion est analysée, le nombre total de pages est consigné. Pour un travail de numérisation vers disque dur, le nombre de pages en noir et blanc stockées est consigné.
14 | Compteur total. Couleur | Pour un travail d'envoi, le nombre de pages en couleur transmises est consigné. Lorsqu'une diffusion est analysée, le nombre total de pages est consigné. Pour un travail d'enregistrement, le nombre de pages en couleur enregistrées est consigné.
18 | Compteur selon le format | Les totaux par format de l'original/de papier en mode couleur et en mode noir et blanc sont consignés.
19 | Compteur papier incorrect (noir et blanc) | Le nombre de feuilles en noir et blanc incorrectes est consigné.
21 | Nombre de jeux réservés | Le nombre de jeux spécifiés ou de destinations réservées est consigné.
22 | Nombre de jeux imprimés | Le nombre de jeux imprimés ou nombre de destinations auxquelles la transmission a été correctement effectuée est consigné.
23 | Nombre de pages réservées | Le nombre de pages d'original réservées d'une copie, d'une impression, d'une numérisation ou d'un autre travail est consigné.
24 | Nombre de pages imprimées | Le nombre de pages imprimées d'un jeu est consigné.
25 | Résultat | Le résultat d'un travail est consigné.
26 | Cause de l'erreur | Lorsqu'une erreur se produit pendant un travail, la cause de l'erreur est consignée.
27 | Elément lié au travail d'impression | Sortie | Le mode de sortie d'un travail imprimé est consigné.
28 | Agrafage | L'état de l'agrafage est consigné.
29 | Nombre d'agrafes | Le nombre d'agrafes est consigné.
30 | Nombre de perforations | Le nombre de perforations est consigné.
31 | Pliage | Un travail qui utilise la fonction de pliage du papier est consigné.
32 | Compteur de pliages | Le nombres de pages pliées est consigné.
33 | Pli à cheval | Un travail qui utilise la fonction de pli à cheval est consigné.
34 | Nombre de pliures à cheval | Le nombre de plis à cheval est consigné.
35 | Priorité d'impression | La priorité utilisée pour un travail d'impression est consignée.
36 | Elément lié à l'envoi d'image | Addresse | L'adresse d'un travail d'envoi d'image est consignée.
37 | Nom expéditeur | Le nom d'expéditeur d'un travail d'envoi d'image est consigné.
38 | Adresse de l'expéditeur | L'adresse de l'expéditeur d'un travail d'envoi d'image est consignée.
39 | Type de transmission | Le type de transmission d'un travail d'envoi d'image est consigné.
40 | Numéro de série administratif | Le numéro de série administratif d'un travail d'envoi d'image est consigné.
41 | Numéro de diffusion | Le numéro de diffusion d'un travail d'envoi d'image est consigné.
42 |  | Ordre d'entrée | L'ordre d'entrée pour la diffusion d'un travail d'envoi d'image est consigné. Utilisé pour relier la communication et l'impression lors de la consignation de travaux de relève en série.
43 |  | Format de fichier | Le format de fichier d'un travail d'envoi d'image est consigné.
44 |  | Mode de compression/Taux de compression | Le mode de compression et le taux de compression d'un fichier d'un travail d'envoi d'image sont consignés.
45 | Elément lié à l'archivage de document | Archivage de documents | L'état de l'archivage de documents est consigné.
46 | Mode de stockage | Le mode de stockage de l'archivage de documents est consigné.
47 | Fonctionnalité commune | Réglage des couleurs | Le mode couleur sélectionné par l'utilisateur est consigné.
48 | Modes spéciaux | Les modes spéciaux sélectionnés lors de l'exécution du travail sont consignés.
49 | Nom de fichier | Le nom de fichier enregistré est consigné.*
50 | Taille des données [Ko] | La taille d'un fichier est consignée.
51 | Eléments détaillés | Format de l'original | Le format de l'original numérisé est consigné. Pour un travail d'impression d'archivage de documents, le format de papier du fichier est consigné.
52 | Type d'original | Le type d'original (texte, photo imprimée, etc.) défini dans l'écran des réglages d'exposition est consigné.
53 | Nombre d'originaux | Le nombre de feuilles d'original numérisées est consigné.
54 | Format papier | Pour un travail d'impression, le format de papier est consigné. Pour un travail d'envoi, le format de papier transmis est consigné. Pour un travail de numérisation vers disque dur, le format de papier du fichier enregistré est consigné.
55 | Type de papier | Le type de papier utilisé pour l'impression est consigné.
56 | Propriété du papier | La propriété du papier spécifié dans « Type de papier » est consignée.
57 | Configuration recto verso | Le réglage recto verso est consigné.
58 | Résolution | La résolution de numérisation est consignée.
59 | Elément de l'appareil | Nom du modèle | Le nom du modèle de l'appareil est consigné.
60 | Numéro de série de l'appareil | Le numéro de série de l'appareil est consigné.
61 | Nom | Le nom de l'appareil défini dans les pages Web est consigné.
62 | Emplacement de l'appareil | Le lieu d'installation de l'appareil défini dans les pages Web est consigné.

Retour au début du chapitre