# EXTÉRIEUR

Cette section décrit les noms et fonctions des pièces respectives à l'extérieur de la machine.
Appuyez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Chargeur automatique de documents
Charge et numérise automatiquement plusieurs documents originaux. Le recto et le verso des originaux peuvent tous 2 être automatiquement numérisés.
-CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
×
Couverture avant
Ouvre cette couverture pour passer l'interrupteur principal sur "Activé" ou "Désactivé" ou pour nettoyer le principal chargeur du tambour photoconducteur.
×
Indicateur d'état/span>*
L'état de l'appareil est indiqué.
-INDICATEURS D'ÉTAT
×
Panneau de commande
Ce panneau comprend le bouton [Alimentation], le bouton/témoin [Économie d'énergie], le bouton/témoin [Écran d'accueil], le bouton d'alimentation principale, le support de lecteur de carte à puce, le port USB (type A) et l'écran tactile. Utilisez l'écran tactile pour utiliser chacune de ces fonctions.
-PANNEAU DE COMMANDE
×
Module de perforation*
Permet de perforer et de sortir les tirages.
×
Connecteur USB (type A)
Permet de connecter un périphérique USB tel qu'une clé USB à l'appareil.
Pour le câble USB, utilisez un câble blindé.
Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
Supports USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Clavier*
Vous pouvez l'utiliser en remplacement du clavier affiché sur l'écran tactile. Il peut être rangé sous le panneau de commande lorsqu'il n'est pas utilisé.
-NOMS ET FONCTIONS DES TOUCHES DU CLAVIER VIRTUEL
×
Magasin 1
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 1 200 feuilles.
-MAGASIN 1/2
×
Magasin 2
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 800 feuilles.
-MAGASIN 1/2
×
Magasin 3
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 500 feuilles.
-MAGASIN 3/4
×
Magasin 4
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 500 feuilles.
-MAGASIN 3/4
×
Magasin 5 (MX-LC12)*
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 3 500 feuilles.
-MAGASIN GRANDE CAPACITÉ
×
Plateau d'alimentation auxiliaire*
Utilisez ce plateau pour introduire le papier manuellement.
Pour charger du papier d'un format supérieur à A4R ou 8-1/2" × 11"R, sortez le guide d'extension.
-PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE
×
Massicot*
Permet de rogner les parties superflues des tirages piqûre à cheval.
×
Finisseur piqûre à cheval (agrafage 100 feuilles)*
Permet d'agrafer et de plier les tirages.
-FINISSEUR PIQÛRE À CHEVAL (AGRAFAGE 100 FEUILLES)
×
Finisseur (agrafage 100 feuilles)*
Permet d'agrafer et de sortir les tirages.
-FINISSEUR (AGRAFAGE 100 FEUILLES)
×
Module de détuilage*
Permet de détuiler et de sortir les tirages.
×
Magasin de toner
e bac contient la cartouche de toner. Lorsqu'une cartouche manque de toner, vous devez la remplacer.
-CARTOUCHE DE TONER

×
Magasins grande capacité*
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker jusqu'à 2 500 feuilles dans chaque magasin.
-MAGASINS GRANDE CAPACITÉ
×
Plateau d'alimentation auxiliaire*
Utilisez ce plateau pour introduire le papier manuellement.
Pour charger du papier d'un format supérieur à A4R ou 8-1/2" × 11"R, sortez le guide d'extension.
×
Chariot papier*
Il s'agit d'un chariot installé dans l'empileur grande capacité. Cet accessoire est utile pour réaliser un grand nombre de copies.
×
Module d'insertion*
Permet de charger les couvertures et les intercalaires à insérer dans les tirages.
La fonction de finition manuelle vous permet d'introduire directement du papier dans le finisseur ou le finisseur piqûre à cheval pour effectuer des opérations d'agrafage, de perforation ou de pliage des tirages.
×
Module de pliage*
Permet de plier et de sortir les tirages.
×
Empileur grande capacité*
Cette unité est utile pour réaliser un grand nombre de copies. Vous pouvez effectuer 5 000 tirages au maximum.
Vous pouvez également connecter deux unités.
-EMPILEUR GRANDE CAPACITÉ
* Facultatif
Les témoins du panneau de commande peuvent être différents selon le pays ou la région.
Back to top