# COPIE DE PLUSIEURS ORIGINAUX SUR CHAQUE PAGE DE COPIE EN BROCHURE (COPIE BROCHURE 2 EN 1/4 EN 1)

## Aperçu

Cette fonction copie deux ou quatre pages originales uniformément sur une page de papier de copie en brochure.
Utilisez cette fonction pour présenter un minimum de copies de manière plus attractive sous forme de brochure.

- Voici les formats papier et le nombre de feuilles disponibles pour la copie en brochure 2 en 1 ou 4 en 1.
  Format papier : A3W (quand un finisseur en piqûre à cheval grande capacité est installé), A3, B4, A4R, 12 po x 18 po (quand un finisseur en piqûre à cheval grande capacité est installé), 11 po x 17 po, 8-1/2 po x 14 po, 8-1/2 po x 11 po R, 8K, 16KR
  Nombre de feuilles agrafées : Maximum 15 feuilles
- Numérisez les documents originaux de la première à la dernière page. La machine règle automatiquement l'ordre de copie.
  Huit ou seize pages sont copiées sur chaque feuille. Des pages vierges seront automatiquement insérées à la fin si le nombre de pages originales n'est pas un multiple de huit.

## Opération

Placez le document original et appuyez sur la touche [Aperçu].
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

S'il s'agit d'originaux recto verso, placez-les dans le plateau du chargeur de documents.
Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie brochure].
Sélectionnez le côté de la reliure.
Pour annuler les réglages de l'agrafage en brochure,
appuyez sur la touche [Désactiver].
Appuyez sur la touche [Original recto] ou [Original recto verso] en fonction du document original.
Lorsqu'aucune couverture n'est insérée, passez à l'étape 6.
Lorsqu'une couverture est insérée, appuyez sur la touche [Réglage couverture], puis sur la touche [ON].

- Pour changer de magasin d'entrée de couverture :
Appuyez sur la touche [Magasin d'entrée] pour afficher l'écran de sélection de magasin.
Appuyez sur le magasin d'entrée de couverture de l'écran de sélection de magasin.
Pour plus de renseignements, voir la section « SÉLECTION DU MAGASIN PAPIER POUR LA COPIE ».
- Pour réaliser une copie sur une feuille de couverture, cochez la case [Faire une copie sur la couverture (Duplex)] afin que apparaisse.

Si la couverture est destinée à recevoir des éléments copiés, vous ne pouvez pas utiliser des étiquettes, des transparents et des intercalaires.
Vérifiez l'image dans l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Copie multiple] sur le panneau de sélection.
Appuyez sur la touche des feuilles de type copie multiple que vous souhaitez utiliser.
Si nécessaire, il est possible d'appliquer une rotation aux images.
Pour annuler le réglage 2 en 1, 4 en 1 :
appuyez sur la touche [Désactiver].
Sélectionnez la mise en page.
Sélectionnez la bordure.
Un ligne peut être insérée entre les pages disposées sur une feuille.
Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.
Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Démarrer Couleur] ou [Démarrer NOIR ET BLANC] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début