# CONTRÔLE DE L'UTILISATEUR

La liste suivante reprend des éléments du mode réglage, les réglages d'usine par défaut et les restrictions de chaque élément.
Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Contrôle de l'utilisateur
| Liste des utilisateurs
| - | Non | Oui
| Index personnalisé
| Utilisateur 1 | Non | Oui
| Réglages par défaut
| Non | Oui
| Authentification utilisateur
| - | Non | Oui
| Authentification utilisateur
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de la méthode d'authentification
| Authentifier un utilisateur par le nom de connexion et le mot de passe | Non | Oui
| Réglage du mode de compte de périphérique
| Désactivé | Non | Oui
| Actions en cas de limite de pages pour les travaux d'impression
| Le travail est achevé même si la limite de pages est atteinte | Non | Oui
| Un avertissement lorsque la connexion échoue
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'impression par un utilisateur non autorisé
| Désactivé | Non | Oui
| Impression automatique des travaux enregistrés après la connexion
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage serveur authent. réseau par défaut
| - | Non | Oui
| Réaliser un contrôle d'accès LDAP
| Désactivé | Non | Oui
| Afficher l'état d'utilisation après connexion
| Activé | Non | Oui
| Afficher le nom de connexion
| Afficher le nom de connexion. | Non | Oui
| Inclure l'état des travaux dans l'authentification utilisateur
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de déconnexion automatique
| Activé (60 s) | Non | Oui
| Rendre le Nom de Connexion Sensible à la Casse
| Activé | Non | Oui
| Éditer l'affichage de l'aide de l'écran de connexion
| - | Non | Oui
| Déverrouiller le panneau de commande de la machine
| - | Non | Oui
| Remettre à zéro les compteurs après envoi de l'état par courrier électronique
| - | Non | Oui
| Liste des Organisations /Groupes
| - | Non | Oui
| Liste des groupes de limitation de pages
| - | Non | Oui
| Réglage de la limitation de pages de la machine
| - | Non | Oui
| Liste des groupes d'autorité
| - | Non | Oui
| Liste des groupes de fonctions prédéfinies
| - | Non | Oui
| Liste des touches personnalisées*1
| - | Non | Oui
| Liste des écrans d'accueil*1
| - | Non | Oui
| Compte utilisateur
| Voir le compte utilisateur
| - | Non | Oui
| Enregistrer le compte utilisateur*1
| - | Non | Oui
| Réglage de la zone de la carte
| Non | Oui
| Importer depuis le fichier Configuration
| - | Non | Oui
| Test de lecture de carte
| - | Non | Oui
| Vérifier le code d'installation en mode HID
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages du type de carte/lecteur de carte
| Non | Oui
| Type de carte/Lecteur de carte
| - | Non | Oui
| Utiliser une carte IC pour l'authentification
| Désactivé | Non | Oui
| Enregistrement du lecteur de carte
| - | Non | Oui

*1 Cette option ne peut pas être réglée sur la machine. Sélectionnez [Contrôle de l'utilisateur] en mode Réglage (version Web).
Retour au début