# CHARGEMENT DU PAPIER DANS UN MAGASIN

## Aperçu

Chargement du papier dans les magasins 1 - 4 (lorsqu'un support/magasin papier de 1x500/2x500 feuilles est installé)
Un maximum de 500 feuilles de papier au format A5R à A3 (5-1/2 po x 8-1/2 po R à 11 po x 17 po) peut être chargé dans les bacs 1 et 4.
Si vous avez chargé du papier d'un type ou d'une taille différents du papier précédemment chargé, vérifiez les réglages dans "Mode Réglage". Tout réglage incorrect affectera la fonction de sélection automatique du papier. Cela peut provoquer une erreur d'impression, l'impression sur un papier dont le type/format est incorrect ou une mauvaise alimentation du papier.
Ne posez pas d'objets lourds sur le magasin et n'appuyez pas sur ce dernier.
Pour vérifier le type et le format du papier :
En « Mode réglage », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages magasins papier].

## Opération

Tirez sur le magasin pour l'ouvrir.
Tirez doucement sur le magasin pour le sortir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Pour charger le papier, allez à l'étape 3. Pour charger un format de papier différent, passez à l'étape suivante.
Réglez les guides papier À et B aux dimensions du papier à insérer en appuyant sur leur levier de verrouillage et en les faisant glisser pour qu'ils correspondent aux dimensions longitudinales et transversales du papier à charger.
Vous pouvez faire glisser les guides papier A et B. Faites glisser chaque guide papier tout en appuyant sur son levier de verrouillage pour ajuster le format papier.
Insérez le papier dans le magasin.
Chargez le papier côté impression vers le haut. La pile ne doit pas dépasser le repère (500 feuilles au maximum).
Aérez bien le papier avant de le charger. Si vous n'aérez pas le papier, plusieurs feuilles peuvent être alimentées à la fois, pouvant entraîner un bourrage papier.
Poussez doucement le magasin dans la machine.
Poussez fermement et entièrement le magasin dans la machine.
Retour au début