# TRANSMISSION DE FICHIER

## Aperçu

Lorsque vous enregistrez un fichier, les réglages sont sauvegardés et le fichier peut ainsi être transmis à l'aide de ces réglages. Si nécessaire, vous pouvez également modifier les paramètres de transmission pour modifier le fichier extrait.

- Un fichier enregistré en noir et blanc ou niveaux de gris ne peut pas être transmis en couleur.
- Un travail d'impression enregistré ne peut pas être transféré. (Toutefois, si le travail a été archivé en spécifiant rétention dans le pilote d'imprimante, il peut être transféré à condition que RVB soit sélectionné comme "RIP format" dans [Fonctions d'imprimante] de l'onglet [Avancé].)

- Ces méthodes de transfert requièrent l'installation des options correspondantes.
- Si un de ces autres modes est compris dans le fichier enregistré, celui-ci ne peut être transféré.
  Copie en brochure », « Couvertures/Intercalaires », « Répétition photo », « Agrandissement sur plusieurs pages », « 2 en 1 » pour copier.
- Si un de ces autres modes est compris dans le fichier enregistré, celui-ci ne peut être transféré, mais d'autres fonctions ne peuvent être exécutées.
  Décalage de la marge », « Intercalaires pour transparents », « Copie du carnet », « Copie sur onglets », « Tampon », tous les éléments du menu « Réglages des couleurs » et « Centrage »
- En fonction du taux de réduction ou d'agrandissement utilisé lors de l'enregistrement d'un fichier, il se peut qu'il ne soit pas possible d'envoyer le fichier enregistré en utilisant un réglage de résolution sélectionné. Dans ce cas, essayez de modifier la résolution.
  Cependant, lors de l'envoi d'un fichier enregistré par I-Télécopie, la transmission peut s'avérer impossible même si la résolution est modifiée.

## Opération

Après avoir sélectionné le fichier désiré, suivez les étapes ci-dessous.

- SELECTION D'UN FICHIER A RECUPERER

Appuyez sur la touche [Envoyer] du panneau de sélection.
Sélectionnez les réglages pour l'envoi.
Appuyez sur la touche [Démarrer].
Retour au début