# ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

Vous pouvez installer des équipements périphériques sur la machine afin d'améliorer sa fonctionnalité.
Les équipements périphériques sont générés en option. Toutefois, certains modèles incluent des équipements périphériques en tant qu'équipement standard.

(en juin 2013)

Nom du produit | Référence du produit | Description
--- | --- | ---
Support / magasin papier de 1x500 | MX-DE22 | Magasin supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 500 feuilles de papier dans le magasin.
Support / magasin papier de 2x500 | MX-DE23 | Magasin supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 500 feuilles de papier dans chaque magasin.
Support/magasin papier de 500 et 2 000 feuilles | MX-DE21 | Magasins papier supplémentaires. Le magasin 3, jusqu'à 1 150 feuilles et le magasin 4, jusqu'à 850 feuilles.
Magasin à grande capacité | MX-LC11 | Magasin supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 3500 feuilles de papier dans le magasin. Pour l'installation, un support/magasin papier de 1x500/2x500/3x500/2000 feuilles est nécessaire.
Magasin d'alimentation papier long | MX-LT10 | Si vous utilisez du papier long, ce dernier est chargé dans le plateau d'alimentation auxiliaire.
Unité du plateau de sortie | MX-TRX2 | Cela peut être ajouté sur le côté droit de la machine.
Cabinet du bac de sortie | MX-TU13 | Ceci peut être ajouté au centre de la machine.
FINISSEUR | MX-FNX9 | Ce périphérique de sortie permet d'utiliser la fonction d'agrafage et de décalage.
FINISSEUR EXTERNE | MX-FN11 | Ce périphérique de sortie permet d’utiliser la fonction d’agrafage et de décalage. Pour l'installer, un support/magasin papier de 1x500/2x500/3x500/2000 feuilles et magasin à grande capacité sont nécessaires.
FINISSEUR EN PIQÛRE À CHEVAL | MX-FN10 | Ce périphérique de sortie permet d'utiliser la fonction d'agrafage, de décalage et de copie en brochure. Pour l'installer, un support/magasin papier de 1x500/2x500/3x500/2000 feuilles et magasin à grande capacité sont nécessaires.
FINISSEUR PIQÛRE À CHEVAL EXTERNE | MX-FN18 | Ce périphérique de sortie permet d’utiliser la fonction d’agrafage, de décalage et de copie en brochure. Pour l'installer, un support/magasin papier de 1x500/2x500/3x500/2000 feuilles et magasin à grande capacité sont nécessaires.
Unité de transfert du papier | MX-RB20N | Cette unité est nécessaire pour installer un finisseur en piqûre à cheval.
MODULE DE PERFORATION | MX-PNX1A, MX-PNX1B, MX-PNX1C, MX-PNX1D | Cette unité perfore des trous dans les copies et autre documents de sortie. Un finisseur est nécessaire.
MX-PNX5A, MX-PNX5B, MX-PNX5C, MX-PNX5D | Cette unité perfore des trous dans les copies et autre documents de sortie. Un finisseur en piqûre à cheval est nécessaire.
MX-PNX6A, MX-PNX6B, MX-PNX6C, MX-PNX6D | Cette unité perfore des trous dans les copies et autres documents de sortie. Un finisseur grande capacité ou un finisseur en piqûre à cheval grande capacité est nécessaire.
Trousse de polices de code à barres | MX-PF10 | Ajoute des polices de code barre à la machine.
Trousse d'extension XPS | MX-PUX1 | Cette trousse peut être utilisée en tant qu'imprimante compatible XPS. Prière de consulter votre distributeur pour en savoir plus.
Kit d'extension télécopieur | MX-FX11 | Active la fonction de télécopie.
Trousse d'extension I-télécopie | MX-FWX1 | Active la fonction d'I-télécopie.
Kit de sécurité des données | MX-FR42U | Ajoute une fonction de sécurité à la machine.
Trousse de mise en miroir | MX-EB12N | Enregistre une copie des données à un emplacement distinct.
Module d'intégration d'application | MX-AMX1 | Le module d'intégration d'application peut être combiné avec la fonction numériser réseau pour ajouter un fichier de métadonnées à un fichier d'image numérisée.
Module de communication avec les applications | MX-AMX2 | Associe la machine à une application externe sur le réseau.
Module de compte externe | MX-AMX3 | Permet d'utiliser une application de compte externe sur la machine.
Trousse d'extension de fonction numériseur* | MX-EB11 | Permet d'enregistrer un document numérisé au format PDF à haute compression. Ce format permet d'obtenir une taille réduite par rapport au format PDF normal.
Kit de licence Sharpdesk (1) | MX-USX1 | Ce logiciel permet une gestion intégrée des documents et des fichiers informatiques.
Kit de licence Sharpdesk (5) | MX-USX5
Kit de licence Sharpdesk (10) | MX-US10
Kit de licence Sharpdesk (50) | MX-US50
Kit de licence Sharpdesk (100) | MX-USA0
Sharp OSA Network Scanner Tool 1 License Kit | MX-UN01A | Ce logiciel numérise efficacement un grand nombre de documents et de supports lorsqu'il est utilisé conjointement avec Sharp OSA. Le nombre de licences peut être défini entre 1 et 100. Veuillez consulter votre revendeur pour plus de détails.
Sharp OSA Network Scanner Tool 5 License Kit | MX-UN05A
Sharp OSA Network Scanner Tool 10 License Kit | MX-UN10A
Sharp OSA Network Scanner Tool 50 License Kit | MX-UN50A
Sharp OSA Network Scanner Tool 100 License Kit | MX-UN1HA
Clavier | MX-KB11 N | Il s'agit du clavier qui est intégré à la machine. Il peut être rangé sous le panneau de commande lorsqu'il n'est pas utilisé.
Trousse d'extension de navigation web | MX-AM10 | L'accès à l'Internet est activé pour l'affichage de pages Web.
Unité d'estampillage | AR-SU1 | Permet d'apposer un tampon sur chaque page originale après leur numérisation en mode envoi d'image.
Cartouche d'estampillage | AR-SV1 | Deux cartouches d'estampillage sont incluses dans une trousse.

Certaines options risquent de ne pas être disponibles dans certains pays et certaines régions.

*
  Équipement standard pour MX-4141N et MX-5141N.

Retour au début