# TRAVAUX DE TRANSMISSION OU DE RECEPTION TERMINES

Lorsqu'un travail normal de transmission est terminé, il s'inscrit dans la liste des travaux. Le message "Envoi OK" s'affiche alors dans le champ d'état. Toutefois, les télécopies reçues, les transmissions différées, les réessais, le transfert de télécopie et autres travaux de télécopie sont affichés dans l'écran d'état des tâches comme suit :
Travaux de réception de télécopie
Quand une télécopie est en cours de réception, le champ d'état affiche "Réception en cours" dans la liste de la file d'attente.
Lorsque la réception est terminée, le travail passe dans la liste des travaux terminés, et le message "En mémoire" s'affiche alors dans le champ d'état. Une fois la télécopie imprimée, l'état devient "Reçu".
Transmissions différées
Un travail de transmission différée apparaît en bas de la liste des travaux en attente jusqu'à l'échéance de l'heure programmée.
Le travail est imprimé à l'heure précisée, puis il passe dans la liste des travaux terminés. Si un autre travail est en cours d'impression à l'heure précisée, il reste prioritaire par rapport au travail différé.
Travaux de ré essai
Un travail de ré essai apparaît dans le bas de la liste des travaux en attente.
La transmission du travail de ré essai démarre conformément au réglage [Rappeler si la ligne est occupée] dans le "Mode réglages". Lorsque la réception est terminée, le travail de ré essai passe dans la liste des travaux terminés, et l'état est alors modifié comme "Envoi OK".
Travaux de réception lorsque la fonction "Réglages du routage à l'arrivée" est activée
Lorsque la fonction "Réglages du routage à l'arrivée" est activée, les travaux de réception sont traités comme suit selon la configuration de l'impression.

- TRANSFERT DE DONNEES RECUES À DES DESTINATIONS PROGRAMMEES (Réglages du routage à l'arrivée)

Les données reçues ne sont pas imprimées
Pendant la réception des données, le message "Réception en cours" apparaît dans la liste des travaux en attente. Une fois la réception terminée, l'état devient "En attente".
L'I-Fax reçu est imprimé
Lorsque la réception est terminée, le champ d'état affiche "En mémoire" dans la liste des travaux terminés. Une fois la télécopie imprimée, l'état devient "Reçu". Un travail est alors ajouté pour lequel le champ d'état affiche "En attente" dans la liste des travaux en attente. Lorsque le transfert de la télécopie reçue est terminé, le champ affiche "Transfert OK".
Retour au début