# IMPRESSION D'UN FICHIER DIRECTEMENT À PARTIR D'UN DOSSIER RESEAU

## Aperçu

Vous pouvez indiquer et imprimer un fichier à partir d'un dossier réseau depuis l'écran tactile de la machine.
Même si le dossier réseau n'est pas inscrit, vous pouvez y accéder en entrant directement son adresse ou en la recherchant dans les dossiers du groupe de travail.

- Entrer l'adresse du dossier réseau directement
- Parcourir l'arborescence des dossiers du groupe de travail

Pour inscrire un dossier réseau :
Dans « Définir le mode », sélectionnez [Réglages d'application] → [Réglage pour l'impression à partir d'un MFP(SMB)] pour stocker un dossier réseau. (Les droits d'administrateur sont obligatoires.) Vous pouvez inscrire 20 dossiers réseau maximum.
Lorsque vous sélectionnez un fichier PDF contenant un mot de passe, vous devez saisir le mot de passe dans l'écran d'état des travaux pour lancer l'impression.

- IMPRESSION D'UN FICHIER PDF CRYPTE

## Opération

Imprimer un fichier du dossier réseau que vous avez configuré dans les réglages de la machine
Appuyez sur la touche [Archivage doc.].
Appuyez sur [Sélectionner fichier à impr. depuis dossier réseau] du pupitre de commande.
Appuyez sur la touche [Ouvrir dossier réseau inscrit] sur le pupitre de commande, puis sur le dossier réseau auquel vous souhaitez accéder.
Si un écran s'affiche et vous invite à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, demandez à l'administrateur de votre serveur et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés.

- Quand vous appuyez sur [Entrer directement l'adresse du dossier], un écran apparaît dans lequel vous pouvez entrer directement l'adresse du dossier réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à « Entrer l'adresse du dossier réseau directement ».
- Quand vous sélectionnez successivement le groupe de travail, le serveur et le dossier réseau, vous pouvez accéder au dossier réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à « Parcourir l'arborescence des dossiers du groupe de travail ».

Appuyez sur la touche du fichier que vous souhaitez imprimer, puis sur la touche [Modifier réglages d'impression] du panneau de sélection.

- Lorsque vous imprimez plusieurs fichiers, appuyez sur les touches correspondant aux fichiers que vous souhaitez imprimer et appuyez sur la touche [Imprimer] du pupitre de commande.
- L'icône apparaît à gauche des touches des fichiers pouvant être imprimés.
- L'icône s'affiche à gauche des touches des dossiers du dossier réseau. Pour afficher un dossier ou un fichier dans un dossier, appuyez sur cette touche.

- Vous pouvez afficher jusqu'à 100 noms de fichiers et de dossiers.
- Appuyez sur pour monter d'un niveau.
- Pour revenir à l'écran de sélection du dossier réseau, appuyez sur .
- Appuyez sur la touche [Nom de fichier ou dossier] pour modifier l'ordre des fichiers et des dossiers affichés à l'écran. A chaque fois que l'on appuie sur la toucher, l'ordre permute entre croissant et décroissant.

Sélectionnez les conditions d'impression.

- Si vous avez sélectionné plusieurs fichiers à l'étape 4, vous ne pouvez sélectionner que le nombre d'impressions.
- Si vous avez sélectionné à l'étape 4 un fichier qui comporte des conditions d'impression (comme avec des fichiers PCL, PS ou XPS), les paramètres seront appliqués.

Lorsque vous cochez la case [Impression sur papier brillant], l'option [Choix papier] est définie sur [Papier brillant] (Plateau d'alim. aux.) et l'option [Résolution de sortie] est définie sur [600 dpi (haute qualité)].
Appuyez sur la touche [Démarrer].
L'impression commence dès que le fichier a été transféré.
Entrer l'adresse du dossier réseau directement
Appuyez sur [Entrer directement l'adresse du dossier] à l'étape 3 de « Imprimer un fichier du dossier réseau que vous avez configuré dans les réglages de la machine ».
Entrez l'adresse du dossier, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Accédez au dossier réseau.
Pour la procédure d'impression, reportez-vous aux étapes 4 à 6 de « Imprimer un fichier du dossier réseau que vous avez configuré dans les réglages de la machine ».
Parcourir l'arborescence des dossiers du groupe de travail
Appuyez sur la touche correspondant au groupe de travail auquel vous souhaitez accéder, à l'étape 3 de « Imprimer un fichier du dossier réseau que vous avez configuré dans les réglages de la machine ».
Appuyez sur la touche du serveur ou de l'ordinateur de votre choix.
Si un écran s'affiche et vous invite à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, demandez à l'administrateur de votre serveur et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés.
Appuyez sur la touche du dossier réseau de votre choix.
Accédez au dossier réseau.
Pour la procédure d'impression, reportez-vous aux étapes 4 à 6 de « Imprimer un fichier du dossier réseau que vous avez configuré dans les réglages de la machine ».

- Vous pouvez appuyer sur l'icône et entrer un mot-clé pour rechercher un groupe de travail, un serveur ou un dossier réseau. Pour saisir du texte, reportez-vous à « NOMS ET FONCTIONS DES TOUCHES DU CLAVIER LOGICIEL ».
- Il est possible d'afficher jusqu'à 100 groupes de travail, 100 serveurs et 100 dossiers réseau.
- Appuyez sur pour monter d'un niveau.
- Pour revenir à l'écran de sélection du groupe de travail, appuyez sur .

Retour au début