# IMPRIMER ET ENVOYER SIMULTANEMENT

## Aperçu

Cette fonction imprime les données créées dans une application de la machine et les envoie simultanément aux adresses qui y sont stockées.
Cette fonction vous permet d’accomplir deux tâches, impression et envoi, avec une seule opération du pilote d'imprimante.

- Les adresses doivent être stockées à l'avance dans la machine. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section "ENREGISTREMENT D'ADRESSES VIA LA FONCTION D'ENTRÉE DIRECTE" et "ENREGISTREMENT D'ADRESSES VIA LA FONCTION DE RECHERCHE D'ADRESSE GLOBALE".
- Vous devez effectuer les étapes préparatoires pour utiliser chaque fonction d'envoi de la machine. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux explications de chaque fonction d’envoi.

- Cette fonction est accessible dans un environnement Windows.
- Cette fonction peut être utilisée lorsque le pilote d'imprimante SPDL2-c est utilisé.
- Vous ne pouvez pas imprimer et envoyer des données simultanément quand [Réglages système] dans « Définir le mode » → [Réglages de l'imprimante] → [Réglages par défaut] → [Empêcher d'utiliser la fonction d'envoi lors de l'impression] est sélectionné.

## Opération

Windows
Cliquez sur la touche [Gestion travaux] puis cliquez sur le bouton [Imprimer et envoyer].
Cochez la case [Imprimer et envoyer], pour que la coche apparaisse.
Cliquez sur le bouton [Obtenir le carnet d'adresses].
Dans la liste « Carnet d'adresses », sélectionnez l'adresse à laquelle vous souhaitez envoyer les données puis cliquez sur le bouton [Ajouter] pour ajouter l'adresse à la liste « Destination ».

- Si vous souhaitez envoyer les données à toutes les adresses, cliquez sur le bouton [Ajouter tout].
- Pour supprimer une adresse de la liste « Destination », sélectionner l'adresse puis cliquer sur le bouton [Effacer]. Si vous souhaitez supprimer toutes les adresses, cliquez sur le bouton [Effacer tout].

Vous pouvez spécifier jusqu'à 50 destinations.
Cliquez sur le bouton [OK].
Les réglages du pilote d'imprimante sont appliqués aux réglages d'envoi.
Retour au début