# ÉLÉMENTS CONSIGNÉS DANS LE JOURNAL DE TRAVAUX

La machine consigne les travaux effectués dans le journal des travaux.
Les principales informations consignées dans le journal des travaux sont décrites ci-dessous.

- Pour totaliser plus facilement le nombre d'utilisations des machines configurées différemment, les éléments consignés dans le journal des travaux sont fixes, quels que soient les équipements périphériques installés ou l'objectif de l'enregistrement.
- Dans certains cas, les informations du travail ne peuvent pas être correctement enregistrées, par exemple lorsqu'une panne de courant se produit pendant un travail.

N° |  | Nom de l'élément | Description
--- | --- | --- | ---
1 | Principaux éléments | ID du travail | L'ID du travail est enregistré. Les ID de travaux apparaissent dans le journal sous forme de numéros consécutifs pouvant atteindre 999 999, après quoi le compteur est réinitialisé à 1.
2 | Type de travail | Le type de travail, tel que copie ou impression est enregistré.
3 | account-job-id | L'ID du travail utilisé dans l'OSA est enregistré, que l'OSA soit ou non présent.
4 | Nom de l'ordinateur | Le nom de l'ordinateur qui a envoyé un travail d'impression est enregistré.*
5 | Nom d'utilisateur | Le nom d'utilisateur actif lors de l'utilisation de la fonction d'authentification utilisateur est enregistré.
6 | Nom de connexion | Le nom de connexion actif lors de l'utilisation de la fonction d'authentification utilisateur est enregistré.
7 | ID de carte | L'ID de carte utilisé pour un processus d'authentification est enregistré.
8 | Génération du numéro de carte | Le nombre de fois que la carte a été générée est écrit dans une carte CI SSFC et enregistré.
9 | Code de facturation 1. | Le code de facturation 1 est enregistré.
10 | Code de facturation 2. | Le code de facturation 2 est enregistré.
11 | Date de début & Heure | La date et l'heure auxquelles le travail a commencé sont enregistrées.
12 | Date de fin & Heure | La date et l'heure auxquelles le travail a été terminé sont enregistrées.
13 | Compteur total. Noir & blanc | Dans le cas d'un travail d'impression, le nombre total est enregistré. Dans le cas d'un travail d'envoi, le nombre de pages en noir et blanc transmises est enregistré. Lorsqu'une diffusion est récapitulée, le nombre total de pages est enregistré. Dans le cas d'un travail de numérisation sur le disque dur, le nombre de pages en noir et blanc enregistrées est consigné.
14 | Compteur total. Couleur | Dans le cas d'un travail d'impression, le nombre total est enregistré. Dans le cas d'un travail d'envoi, le nombre de pages en couleur transmises est enregistré. Lorsqu'une diffusion est récapitulée, le nombre total de pages est enregistré. Dans le cas d'un travail de numérisation sur le disque dur, le nombre de pages en couleur enregistrées est consigné.
15 | Compteur total trois couleurs | Le nombre total de pages d'un travail d'impression utilisant 3 couleurs est enregistré.
16 | Compteur total deux couleurs | Le nombre total de pages d'un travail d'impression utilisant 2 couleurs est enregistré. Dans le cas d'un travail de numérisation sur le disque dur, le nombre total de pages bicolores enregistrées est consigné.
17 | Compteur total une couleur | Le nombre total de pages d'un travail d'impression utilisant une seule couleur est enregistré.
18 | Compteur selon le format | Le nombre par format de l'original/du papier en mode couleur et en mode noir et blanc est enregistré.
19 | Nombre de feuilles en fonction du format | Le nombre de feuilles en fonction du format de papier est enregistré.
20 | Compteur papier incorrect (noir et blanc) | Le nombre de feuilles incorrectes en noir et blanc est enregistré.
21 | Compte incorrect (Couleur) | Le nombre de feuilles incorrectes en couleur est enregistré.
22 | Nombre de jeux réservés | Le nombre de jeux spécifiés ou de destinations réservées est enregistré.
23 | Nombre de jeux imprimés | Le nombre de jeux imprimés ou le nombre de destinations vers lesquelles la transmission a été effectuée avec succès est enregistré.
24 | Nombre de pages réservées | Le nombre de pages originales réservées d'une copie, d'une impression, d'un travail de numérisation ou d'un autre travail est enregistré.
25 | Nombre de pages imprimées | Le nombre de pages imprimées d'un jeu est enregistré.
26 | Résultat | Le résultat d'un travail est enregistré.
27 | Cause de l'erreur | Lorsqu'une erreur se produit pendant un travail, la cause est enregistrée.
28 | Élément lié au travail d'impression | Sortie | Le mode de sortie d'un travail imprimé est enregistré.
29 | Agrafage | L'état de l'agrafage est enregistré.
30 | Nombre d'agrafes | Le nombre d'agrafes est enregistré.
31 | Nombre de perforations | Le nombre de perforations est enregistré.
32 | Plier | Un travail qui utilise la fonction de pliage est enregistré.
33 | Compteur de pliages | Le nombre de pages pliées est enregistré.
34 | Priorité d'impression | Le ton utilisé pour un travail d'impression est enregistré.
35 | Élément lié à l'envoi d'image | Adresse | L'adresse d'un travail d'envoi d'image est enregistrée.
36 | Nom expéditeur | Le nom de l'expéditeur d'un travail d'envoi d'image est enregistré.
37 | Adresse de l'expéditeur | L'adresse de l'expéditeur d'un travail d'envoi d'image est enregistrée.
38 | Type de transmission | Le type de transmission d'un travail d'envoi d'image est enregistré.
39 | Numéro de série administratif | Le numéro de série administratif d'un travail d'envoi d'image est enregistré.
40 | Numéro de diffusion | Le numéro de diffusion d'un travail d'envoi d'image est enregistré.
41 | Ordre d'entrée | L'ordre de réservation de la diffusion d'un travail d'envoi d'image est enregistré. Ce dernier est utilisé pour relier la communication et l'impression lors de l'enregistrement de travaux de relève multiples.
42 | Format de fichier | Le format de fichier d'un travail d'envoi d'image est enregistré.
43 | Mode de compression/Taux de compression | Le mode de compression et le taux de compression du fichier d'un travail d'envoi d'image est enregistré.
44 | Temps de communication | Le temps de communication des travaux d'envoi d'image est enregistré.
45 | N° télécopie | Le numéro de l'expéditeur enregistré est consigné.
46 | Élément lié à l'archivage de document | Archivage de documents | L'état de l'archivage des documents est enregistré.
47 | Mode de stockage | Le mode de stockage de l'archivage de documents est enregistré.
48 | Fonctionnalité commune | Réglage des couleurs | Le mode de couleur sélectionné par l'utilisateur est enregistré.
49 | Modes spéciaux | Les modes spéciaux sélectionnés lors de l'exécution du travail sont enregistrés.
50 | Nom de fichier | Le nom de fichier enregistré est consingé.*
51 | Taille des données [Ko] | La taille d'un fichier est enregistrée.
52 | Éléments détaillés | Format de l'original | La taille d'un document original numérisé est enregistrée. Dans le cas d'un travail d'impression d'archivage de documents, le format de papier du fichier est enregistré.
53 | Type d'original | Le type d'original (texte, photo imprimée, etc.) défini dans l'écran des réglages d'exposition est enregistré.
54 | Compteur des originaux | Le nombre de feuilles originales numérisées est enregistré.
55 | Format papier | Dans le cas d'un travail d'impression, le format de papier est enregistré. Dans le cas d'un travail d'envoi, le format de papier transmis est enregistré. Dans le cas d'un travail de numérisation sur le disque dur, le format de papier du fichier enregistré est consigné.
56 | Type de papier | Le type de papier utilisé pour l'impression est enregistré.
57 | Propriété du papier | La propriété de fichier spécifiée dans "Type de papier" est enregistrée.
58 | Configuration recto verso | La configuration recto verso est enregistrée.
59 | Résolution | La résolution de numérisation est enregistrée.
60 | Élément de machine | Nom du modèle | Le nom du modèle de la machine est enregistré.
61 | Numéro de série de la machine | Le numéro de série de la machine est enregistré.
62 | Nom | Le nom de la machine qui est défini dans les pages Web est enregistré.
63 | Emplacement de la machine | L'emplacement d'installation de la machine qui est défini dans les pages Web est enregistré.

Retour au début