# UTILISATION DE DEUX MACHINES POUR IMPRIMER UN TRAVAIL VOLUMINEUX (IMPRESSION EN TANDEM)

## Aperçu

Pour utiliser cette fonction, il faut disposer de deux machines pouvant effectuer des impressions en tandem.
On utilise deux machines connectées au même réseau pour assurer en parallèle l'impression d'un grand nombre de copies. Cette fonction réduit les temps d'impression lorsqu'il faut gérer beaucoup d'impressions à la fois.
Pour utiliser cette fonction d'impression en tandem, l'adresse IP de la machine esclave configurée dans les [Réglages système] dans "Mode Réglage" → [Contrôle du périphérique]→[Réglage de connexion en tandem] doit être enregistrée dans le pilote l'imprimante.

- On peut le faire automatiquement dans un environnement Windows, en cliquant sur le bouton [Configuration auto.] de l'onglet [Options] du pilote d'imprimante.
- On peut le faire automatiquement dans un environnement Macintosh, en cliquant sur le bouton [Réglages tandem].

Dans un environnement Macintosh, cette fonction n'est disponible que sous Mac OS X.

## Opération

Windows
Cliquez sur l'onglet [Avancé].
Cochez la case [Impression en tandem], pour que la coche apparaisse.
Vous ne pouvez utiliser la fonction d'impression en tandem que si le pilote d'imprimante a été installé en mode "Installation personnalisée", en sélectionnant [Impression directe LPR (Spécifier l'adresse/Recherche auto)] et en cochant la case [Oui] pour la question "Souhaitez-vous utiliser la fonction d'impression en tandem ?".

Macintosh
Sélectionner [Impression en tandem].
Cochez la case [Impression en tandem], pour que la coche apparaisse.
Pour utiliser la fonction d'impression en tandem, vous devez sélectionner le protocole à utiliser, selon le message qui apparaît à l'écran lorsque vous ajoutez le pilote d'imprimante dans l'"utilitaire de configuration d'imprimante".
Retour au début