# COMPTE EXTERNE

Le module de compte externe* est nécessaire pour utiliser une "application de compte externe" sur la machine.
Ce module de compte externe vous permet d'utiliser une "application de compte externe" pour la gestion de compte centralisée d'un MFP numérique sur un réseau.
*Le module de compte externe constitue un équipement standard dans certains pays et certaines régions.

- Configuration de l'application de compte externe
- Utilisation en mode compte externe

Une « application de compte externe » peut être utilisée en « mode authentification externe » ou en « mode compte externe ».
Lorsque vous utilisez le « mode authentification externe », l'écran de connexion est récupéré depuis l'application au démarrage de la machine. A la fin d'un travail, un écran de notification est envoyé à l'application, et le résultat du travail est compté par utilisateur authentifié.
Lorsque vous utilisez le « mode compte externe », l'écran de connexion n'est pas affiché au démarrage de la machine. Seule une notification de résultat du travail est envoyée à l'application. L'authentification utilisateur par l'application de compte externe ne peut pas être utilisée. Toutefois, l'application de compte externe peut être utilisée conjointement avec la fonction de compte interne.
Configuration de l'application de compte externe
Après avoir défini une application externe en "Mode Réglage", redémarrez la machine pour activer le réglage.
Pour redémarrer la machine, voir la section « MISE SOUS TENSION ».
Pour configurer une application de compte externe :
En « Mode réglage », sélectionnez [Réglages d'application] → [Réglages de l'application externe] → [Réglages de l'application de compte externe].
Utilisation en mode compte externe
Voici une description du fonctionnement dans les deux modes pour l'utilisation d'une application de compte externe.
Mode authentification externe
Lorsque vous allumez la machine en mode authentification externe, celle-ci accède à l'application de compte externe et affiche l'écran de connexion. Ce dernier apparaît également lorsque vous appuyez sur la touche [Appel] pour exécuter un travail dans l'écran d'état des travaux terminés. (L'écran de connexion n'apparaît pas si l'utilisateur s'est connecté normalement.)
Appuyez sur l'affichage d'état des travaux lorsque l'écran de connexion est affiché, et l'écran État des travaux apparaît. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche de sélection de mode.
Pour activer le mode authentification externe :
En « Mode réglage », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages Sharp OSA] → [Réglage des comptes externes] et cochez la case [Activer l'authentification par serveur externe].

- La fonction de contrôle utilisateur de la machine n'est pas disponible en mode authentification externe.
  Toutefois, les fonctions « Enregistrement de l'utilisateur », « Affichage des comptes des utilisateurs », « Réinitialisation des comptes des utilisateurs », « Impression des renseignements des utilisateurs » et « Réglage du nombre de noms d'utilisateurs affichés » peuvent être utilisées.
- La touche de sélection de mode ne peut pas être utilisée lorsque l'écran de connexion apparaît.

Si la connexion échoue :
Si l'écran de connexion n'apparaît pas ou que l'application ne fonctionne pas correctement, la machine risque également de ne plus fonctionner normalement. Dans ce cas, forcez la fermeture du mode de compte externe.
Pour ce faire :
En "Mode réglage (version Web)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages Sharp OSA] → [Réglage des comptes externes].
Si la fermeture en "Mode réglage (version Web)" échoue, forcez la fermeture en utilisant le panneau de commande de la machine.
En "Mode réglage", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages Sharp OSA] et modifiez le réglage pour [Réglage des comptes externes], puis redémarrez la machine. Pour redémarrer la machine, voir la section « MISE SOUS TENSION ».
Mode compte externe
Contrairement au mode authentification externe, lorsque la machine a été démarrée en « mode compte externe », l'écran de connexion de l'application de compte externe ne s'affiche pas après le démarrage de la machine. Seul le résultat du travail est envoyé à l'application de compte externe.
Le mode compte externe peut être utilisé conjointement avec la fonction de contrôle de l'utilisateur de la machine. (Le mode compte externe peut être utilisé lorsque la fonction de contrôle de l'utilisateur est désactivée.)
Pour activer le mode compte externe :
En « Mode réglage », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages Sharp OSA] → [Réglage des comptes externes] et cochez uniquement la case [Contrôle de comptes externe].
Retour au début