# DIVISER UNE BROCHURE PAR PAGE ET TRANSMETTRE LES PAGES À LA SUITE (DISSOCIER LIVRE)

## Aperçu

Les pages ouvertes d'une brochure piquée à cheval page par page sont divisées par page en fonction de l'ordre réel des pages avant la transmission.
Avec cette fonction, vous n'avez pas besoin de trier les pages originales à envoyer.
Vous pouvez activer cette fonction quand le paramètre de taille de l'original est réglé sur [Auto].
La vitre d'exposition ne peut pas être utilisée avec cette fonction.

## Opération

Placez l'original sur le plateau du chargeur automatique de documents.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Précisez la destination.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Dissocier livre].
Sélectionnez le bord de reliure de la brochure originale.
Vérifiez l'image d'aperçu affichée à l'écran et assurez-vous que le bord de reliure est correct. Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Pour annuler le réglage de division d'un livre :
appuyez sur la touche [Désactiver].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
Retour au début