# AVANT L'ENVOI VERS UNE ADRESSE SMTP DIRECT

La machine prend en charge le SMTP direct, qui vous permet d'envoyer des télécopies I-Fax directement au sein de votre entreprise, sans utiliser un serveur de courrier électronique.
Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement de l'adresse SMTP directe dans le carnet d'adresses, reportez-vous aux sections "ENREGISTREMENT D'ADRESSES VIA LA FONCTION D'ENTRÉE DIRECTE" et " ENREGISTREMENT D'ADRESSES VIA LA FONCTION DE RECHERCHE D'ADRESSE GLOBALE" ou "ENREGISTREMENT DE GROUPES". Les adresses SMTP direct enregistrées sont incorporées au carnet d'adresses du mode I-fax.
Si la destination est occupée :
Si la destination est occupée, la machine attendra quelques instants avant de renvoyer les données automatiquement.
Annulez la transmission
dans l'écran d'état des travaux.

- ARRET/SUPPRESSION D'UN TRAVAIL EN COURS OU RÉSERVE

Pour définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chaque tentative lorsque vous ne parvenez pas à établir de connexion en raison d'une ligne occupée, ou pour d'autres raisons :
Dans "Mode Réglage", sélectionnez [Réglages système]→[Réglages d'envoi d'image] → [Réglages de fax internet] → [Réglages d'envoi] → [Rappeler si la ligne est occupée].
Le réglage par défaut est de deux tentatives à intervalles de 3 minutes.
Si une erreur de communication se produit :
Si une erreur de communication se produit ou si le télécopieur de destination ne répond pas à l'appel dans un délai prédéfini, une nouvelle tentative de transmission sera automatiquement effectuée après un intervalle prédéfini.
Annulez la transmission
dans l'écran d'état des travaux.

- ARRET/SUPPRESSION D'UN TRAVAIL EN COURS OU RÉSERVE

Pour définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chaque tentative en cas d'échec d'une transmission suite à une erreur.
Dans "Mode Réglage", sélectionnez [Réglages système]→[Réglages d'envoi d'image] → [Réglages de fax internet] → [Réglages d'envoi] →[Rappeler en cas d'erreur de communication].
Le réglage par défaut est de deux tentatives à intervalles de 3 minutes.
Retour au début