# DÉTECTION AUTOMATIQUE

Le format de l'original est automatiquement détecté lorsqu’il est positionné.
Le format de l'original placé est indiqué sous le nom "Format de numérisation" et le format à transmettre sous le nom « Format d'envoi » dans l’écran initial.
Dans l'écran ci-dessus, le format de numérisation (le format de l'original placé) est A4 (8-1/2 po x 11 po) et le format de l'envoi est automatique. Si, par exemple, le format de numérisation est A4 (8-1/2 po x 11 po) et le format d'envoi est B5 (5-1/2 po x 8-1/2 po), l'image est réduite avant la transmission.

- Pour l'original, seul les formats standards sont détectés automatiquement.
  - Formats standard

- Quand le format original est en pouces ou qu'il n'est pas standard, ou si le format n'a pas été détecté convenablement, indiquez manuellement le format de numérisation de l'original.
  - DÉFINITION DE LA TAILLE DE NUMÉRISATION EN TAILLE DE PAPIER
  - DÉFINITION DE LA TAILLE DE NUMÉRISATION À L'AIDE DE VALEURS NUMÉRIQUES

Retour au début