# RÉGLAGE DU TRI D'AGRAFAGE

## Aperçu

Cette fonction permet d'agrafer les copies triées et de les envoyer vers le magasin.

Côté de la reliure | Traitement d'image
--- | ---
OFF (désactivé) | Ne pas agrafer.
1 agrafe à l'arrière |
1 agrafe à l'avant |
2 agrafes |
Copie en brochure |

Vous pouvez visualiser les positions d'agrafage sur l'"ÉCRAN D'APERÇU".

- Un finisseur ou un finisseur en piqûre à cheval est nécessaire pour pouvoir utiliser la fonction de tri agrafage.
- Un finisseur en piqûre à cheval est nécessaire pour pouvoir utiliser la fonction de tri d'agrafage.

## Opération

- Agrafage ON (sauf les copies en brochure)
- Piqûre à cheval

Agrafage ON (sauf les copies en brochure)
Appuyez sur la touche [Tri agrafage].
Sélectionnez la/les position(s) d'agrafage.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

- Pour changer de magasin de sortie, appuyez sur la touche [Changer de magasin de sortie] et sélectionnez la destination de sortie.
- Si le nombre d'originaux numérisés dépasse la limite de capacité d'agrafage des feuilles, un message apparaît. Appuyez sur la touche [Continuer] ou [Annuler].
  [Continuer] : continue de trier sans agrafer.
  [Annuler] : annule le réglage de tri pour agrafage.

Piqûre à cheval
Appuyez sur la touche [Tri agrafage].
Sélectionnez [Copie en brochure].
Configurez les réglages de bord de reliure et de couverture.

- RÉALISATION DE COPIES AU FORMAT DE BROCHURE

Une fois les réglages terminés, appuyez sur et vérifiez que la touche [Copie brochure] est activée sur l'écran de tri d'agrafage. Une fois ceci vérifié, appuyez sur .

- Si [Copie brochure] est déjà spécifié dans [Autres], vous ne devez pas configurer les réglages de bord de reliure et de couverture.
- Si [Copie brochure] est spécifié dans [Autres], l'écran d'agrafage en piqûre à cheval apparaît. Confirmez le message affiché à l'écran et appuyez sur la touche [MARCHE].
- Pour changer de magasin de sortie, appuyez sur la touche [Changer de magasin de sortie] et sélectionnez la destination de sortie.
- Si le nombre d'originaux numérisés dépasse la limite de capacité d'agrafage des feuilles, un message apparaît. Appuyez sur la touche [Fractionner], [Continuer] ou [Annuler].
  [Diviser] : divise les pages en jeux pouvant être agrafés et les trie. Vous ne pourrez pas utiliser cette fonction si les réglages de couverture sont sélectionnés.
  [Continuer] : continue de trier sans agrafer.
  [Annuler] : annule le réglage de tri pour agrafage.

Retour au début