# COPIE DE DOCUMENTS ORIGINAUX 11 po X 17 po (A3) SANS COUPURE DES BORDS(COPIE PLEINE PAGE 12 po X 18 po (A3))

## Aperçu

Cette fonction permet de copier l'entièreté du document original au format A3 (11 po x 17 po) sans coupure des bords de l'image. ON utilise une taille de papier A3W (12 po x 18 po), légèrement plus grande que la taille A3 (11 po x 17 po).
La copie pleine page A3W (12 po x 18 po) doit être spécifiée avant de numériser le document original.
Les fonctions d'agrafage et de perforation ne peuvent pas être utilisées.

## Opération

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie pleine page A3 (11 x 17)].
Une croix apparaît sur l’icône.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur la touche [Précédent].
Pour annuler le réglage de la copie pleine page A3W (12 po x 18 po) :
Appuyez sur la touche [Copie pleine page A3 (11 x 17)] pour la décocher.
Placez du papier A3W (12 po x 18 po) dans le plateau d'alimentation auxiliaire.
Étendez le guide de prolongement, ajustez-le sur la largeur de papier A3W (12 po x 18 po) et placez le papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire.
Après avoir chargé le papier A3W (12 po x 18 po) dans le plateau d'alimentation auxiliaire, configurez les réglages de ce dernier en vous référant aux explications de la section « RÉALISATION DE COPIES À L'AIDE DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE ».
Placez le document original et appuyez sur la touche [Aperçu].

- VITRE D'EXPOSITION

Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Démarrer Couleur] ou [Démarrer NOIR ET BLANC] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début