# RÉGLAGES DE L'APPLICATION DE COMPTE EXTERNE

Vous pouvez ajouter et contrôler une application de compte externe.
Définissez le nom du serveur sur lequel vous avez installé l'application de compte externe.

Elément | Description
--- | ---
Contrôle de comptes externes | Activez la fonction de totalisation par l'application de compte externe. Si activée, saisissez toujours le nom de l'application ou une adresse de service Web.
Définissez le serveur d'authentification (Serveur 1) | Si vous avez défini le serveur, le mode d'authentification externe sera sélectionné. Tout accès au MFP sera contrôlé par l'application que vous avez définie sur cette page. Si définis, saisissez toujours le nom de l'application, l'adresse IU de l'application, ou une adresse de service Web du serveur 1. Si non défini, le mode de totalisation externe sera sélectionné.
Activez le journal des travaux d'image | Cet élément s'affichera si vous saisissez une clé de produit de "Enregistreur de document Sharp".
Serveur 1-4 | Sélectionnez un serveur pour l'activer.
Nom de l'application | Saisissez le nom de l'application.
Adresse IU de l'application | Saisissez l'URL de l'écran de connexion auquel d'abord accéder au démarrage de la machine.
Adresse de service Web | Saisissez l'URL du serveur ou de l'ordinateur qui envoie les commandes et événements via le protocole XML/SOAP.
Dépassement de délai | Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 20 secondes.
Chemin d'accès au répertoire d'accueil | Saisissez jusqu'à 64 caractères de demi-largeur pour le texte de recherche du répertoire d'accueil.
Nom d'utilisateur | Saisissez jusqu'à 127 caractères de largeur normale/demi-largeur pour le nom d'utilisateur de l'authentification du chemin d'accès au répertoire d'accueil.
Mot de passe | Saisissez jusqu'à 255 chiffres numériques pour le mot de passe de l'authentification du chemin d'accès au répertoire d'accueil.

Retour au début