# RÉALISATION DE COPIES AU FORMAT BROCHURE (COPIE BROCHURE)

## Aperçu

Les copies réalisées via la fonction "Copie en brochure" peuvent être pliées au milieu pour créer un livret.
Utilisez cette fonction pour présenter les copies de manière plus attractive sous forme de brochure.
Copie en brochure à partir de 8 pages originales
Côté de la reliure

- Pour réaliser des copies en brochure d'un livre ou de tout autre document relié, utilisez la fonction de copie en brochure.
- Lorsque la fonction de copie en brochure est sélectionnée, le mode copie recto verso est automatiquement sélectionné. Si certains réglages sélectionnés ne permettent pas de réaliser des copies recto verso, la fonction de copie en brochure ne peut pas être utilisée.
- Numérisez les documents originaux de la première à la dernière page. La machine règle automatiquement l'ordre de copie. Quatre pages sont copiées sur chaque feuille. Des pages vierges seront automatiquement insérées à la fin des copies en brochure si le nombre de pages originales n'est pas un multiple de quatre.
- Quand un finisseur en piqûre à cheval est installé, vous pouvez sélectionner le [Tri agrafage] et définir la Piqûre à cheval (Agrafe chaque jeu de copies sur deux positions au centre du papier).
  - RÉGLAGE DU TRI D'AGRAFAGE

Pour agrafer les copies automatiquement lorsque Copier en brochure est activé :
En "Mode réglage", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de la copie] → [Réglage de la copie] → [Piqûre à cheval automatique].
Cela permet d'activer la piqûre à cheval automatique lorsque la fonction Copie en brochure est activée et qu'un finisseur en piqûre à cheval est installé. Pour réaliser des copies en brochure sans agrafer quand l’option [Piqûre à cheval automatique] est choisie, appuyez sur la touche [Tri agrafage]. Puis, sélectionnez [Copie en brochure] et appuyez sur la touche [DESACTIVER] sur l'écran piqûre à cheval.

## Opération

Placez le document original et appuyez sur la touche [Aperçu].
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

S'il s'agit d'originaux recto verso, placez-les dans le plateau du chargeur de documents.
Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie brochure].
Sélectionnez le côté de la reliure.
Pour annuler les réglages de l'agrafage en brochure,
appuyez sur la touche [Désactiver].
Appuyez sur la touche [Original recto] ou [Original recto verso] en fonction du document original.
Lorsqu'aucune couverture n'est insérée, passez à l'étape 6.
Lorsqu'une couverture est insérée, appuyez sur la touche [Réglage couverture], puis sur la touche [ON].
Pour changer de magasin d'entrée de couverture :
Appuyez sur la touche [Magasin d'entrée] pour afficher l'écran de sélection de magasin.
Appuyez sur le magasin d'entrée de couverture de l'écran de sélection de magasin.
Pour plus de renseignements, voir la section « SÉLECTION DU MAGASIN PAPIER POUR LA COPIE ».
Si la couverture est destinée à recevoir des éléments copiés, vous ne pouvez pas utiliser des étiquettes, des transparents et des intercalaires.
Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.
Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Démarrer Couleur] ou [Démarrer NOIR ET BLANC] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début