# MODIFICATION DE LA RESOLUTION

## Aperçu

Précisez le réglage de la résolution.
Comment choisir la résolution
Pour des orignaux de texte normal, 200 x 200 ppp (200 x 100 ppp en mode I-Fax) génère une image suffisamment lisible.
Pour les photos et les illustrations, un réglage haute résolution (600 x 600 ppp, etc.) produit une image bien nette.
Mais, si le mode haute résolution est sélectionné, le fichier est plus volumineux et si le fichier est trop volumineux, la transmission peut ne pas avoir lieu. Dans ce cas, réduisez le nombre de pages numérisées ou prenez des mesures pour réduire la taille du fichier.

- MODIFICATION DU FORMAT EN MODE NUMERISATION OU SAISIE DE DONNEES
- MODIFICATION DU FORMAT EN MODE I-FAX
- DÉFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE

Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous ne pourrez plus modifier la résolution une fois que la numérisation a commencé. (Toutefois, si l'option "Construction de travail" est utilisée dans Autres, modifiez la résolution chaque fois que vous insérerez un nouveau jeu d'originaux).

- Si vous utilisez la vitre d'exposition pour numériser plusieurs pages, modifiez les paramètres de la résolution chaque fois que vous changez de page.
- Si le format [TIFF-S] est sélectionné en mode I-Fax, vous pouvez appuyer uniquement sur les touches [200 x 100 ppp] et [200 x 200 ppp].

## Opération

Appuyez sur la touche [Résolution].
Appuyez sur la touche correspondant à la résolution de votre choix.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
S'il y a un mélange de destinations dans différents modes, appuyez sur pour changer de mode et régler la résolution dans chaque mode.
Cependant, FTP/Poste de travail et Dossier réseau sont définis au même mode.
Quand courrier électronique, FTP/Poste de travail ou Dossier réseau sont sélectionnés :
Quand Télécopie Internet est sélectionné :
En mode I-Fax, cochez la case [Demi-tons] () pour spécifier des demi-tons. (Cette option n’est pas disponible si [200x100dpi] est sélectionné.)
Cette fonction envoie des images avec une qualité supérieure au standard en numérisant un original avec plusieurs parties en niveaux gris telles que des photographies ou des illustrations colorées.
Retour au début