# RÉGLAGE DE LA PERFORATION

## Aperçu

Cette fonction permet de perforer les copies et de les envoyer vers le magasin. Pour les perforations, vous pouvez sélectionner soit A4, soit A3 (7-1/4 po x 10-1/2 poR à 11 po x 17 po).
Vous pouvez visualiser les positions de perforation sur l'"ÉCRAN D'APERÇU".

- Un module de perforation est nécessaire pour pouvoir perforer le papier.
- Il est impossible d'utiliser le format papier A3W (12 po x 18 po) et les supports spéciaux tels que les transparents et intercalaires.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de perforation si vous utilisez également les fonctions d'agrafage et de pliage du papier.

## Opération

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Perforeuse].
Appuyez sur la touche [ON].
Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.

- Cocher la case Décalage permet de sortir les feuilles de papier imprimées en décalant chaque jeu afin de permettre à l'utilisateur de facilement retirer chaque jeu du magasin de sortie.
- Pour changer de magasin de sortie, appuyez sur la touche [Changer de magasin de sortie] et sélectionnez la destination de sortie.

Retour au début