# AGRANDISSEMENT/REDUCTION DE LA LONGUEUR ET DE LA LARGEUR SEPAREMENT

## Aperçu

Cette section explique comment spécifier individuellement les taux de reproduction horizontal et vertical.
Exemple d'un taux horizontal fixé à 50 % et d'un taux vertical fixé à 70 %
Les deux méthodes suivantes permettent de spécifier le taux.

- Utilisation de la touche de taux prédéfini
  Spécifiez n'importe quel taux en combinant la touche de taux prédéfini, qui est préenregistrée, avec la touche de zoom, qui vous permet de régler le taux par unités de 1 %.
- Spécification des dimensions de l'image
  Spécifiez les formats d'image du document original et de la sortie afin qu'ils acquièrent automatiquement le taux approprié.
  Saisissez les formats verticaux et horizontaux.

Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, les taux de reproduction vertical et horizontal peuvent être compris entre 25 et 200 %.
Pour annuler le réglage de la fonction Zoom XY :
Appuyez sur l'onglet [Zoom] ou la touche [Annuler].

## Opération

- Utilisation de la touche de taux prédéfini
- Spécification des dimensions d'image

Utilisation de la touche de taux prédéfini
Appuyez sur la touche [Taux de repro.], puis sur la touche [Zoom XY].
Appuyez sur la touche [X], et définissez le taux X (horizontal).

- Pour définir rapidement le taux, précisez d’abord une valeur proche de la valeur souhaitée, puis ajustez-la avec .
- Appuyez sur chaque touche des directions X (horizontal) et Y (vertical) puis saisissez les formats en utilisant les touches numériques.

Appuyez sur la touche [Y] et définissez le taux Y (vertical) de la même manière qu'avec la touche [X].
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Vérifiez que le format papier est approprié pour le taux sélectionné.

Spécification des dimensions d'image
Appuyez sur la touche [Taux de Repro.], puis sur la touche [Zoom XY].
Appuyez sur la touche [Taille d'envoi].
Spécifiez les dimensions X et Y du format d'image et celles du format de sortie.
Appuyez sur la zone du format d'image et du format de sortie et saisissez les formats à l'aide des touches numériques.
Vérifiez que le format papier est approprié pour le taux sélectionné.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

- Si vous avez saisi un format incorrect :
  Appuyez sur la touche [C] et saisissez le format correct.
- Pour annuler tous les réglages :
  Appuyez sur la touche [ANNULER TOUT].

Retour au début