# MODE RÉGLAGE

## Aperçu

Utilisez le "Mode réglages" pour configurer les réglages du système de la machine. Ce mode permet de gérer différentes fonctions afin de faciliter l'utilisation de la machine, par exemple l'enregistrement par défaut pour chaque fonction, le réglage de la connexion réseau et la vérification du journal de l'état de fonctionnement.
Le mode de réglage peut également être sélectionné à l'aide du navigateur Web, en accédant à la machine d'un PC connecté au même réseau que la machine.
Cette section explique les réglages pouvant être contrôlés de l'écran tactile de la machine.

- Mot de passe administrateur

- Afin de garantir la sécurité, l'administrateur de la machine doit immédiatement modifier le mot de passe après avoir acheté la machine. (Pour le mot de passe administrateur par défaut, consultez le Guide de démarrage rapide). Pour modifier le mot de passe, consultez « » (CHANGER LE MOT DE PASSE « .
  * Pour garantir un haut niveau de sécurité, modifiez le mot de passe à intervalles réguliers.
- Pour les réglages des télécopies, consultez « MODE RÉGLAGGE POUR TÉLÉCOPIE ».

## Opération

- Affichage du mode réglage sur la machine
- Affichage du mode réglage (version Web)

Affichage du mode réglage sur la machine
Appuyez sur la touche [Réglages].
Appuyez sur la touche [Réglages] dans l'écran d'accueil.
L'écran du mode réglage apparaît sur l'écran tactile.
Cliquez sur l'élément que vous souhaitez paramétrer depuis le menu affiché sur la gauche de l'écran.
Consultez les explications de chaque élément pour les détails des réglages.

- Pour quitter l'écran du mode réglage, utilisez la touche [Quitter] située en haut à droite de l'écran.
- Pour de plus amples informations sur la procédure de connexion quand la fonction d'authentification utilisateurs est activé, reportez-vous à la section "Authentification utilisateur" du chapitre "OPÉRATIONS COMMUNES À TOUS LES MODES".

Affichage du mode réglage (version Web)
Si la machine est connectée au réseau, accédez au serveur Web intégré de la machine à l'aide du navigateur Web du PC.
Imprimez l'adresse IP de la machine dans le mode réglage de cette dernière et entrez l'adresse dans le navigateur Web du PC.
Appuyez sur la touche [Réglages].
Dans le menu, sélectionnez [Réglages système] → [Liste de données d'impression].
Appuyez sur la touche [Imprimer] de la [Liste des réglages personnalisés].
Vérifiez l'adresse IP sur la liste imprimée.
Démarrez le navigateur Web du PC et entrez l'adresse IP de la machine.
Démarrez un navigateur Web d'un ordinateur sur le même réseau que celui de la machine, puis saisissez l'adresse IP de la machine.
Navigateurs Web recommandés :
Internet Explorer : version 6.0 ou ultérieure (WindowsMD)
Netscape Navigator : version 9 (WindowsMD)
Firefox : version 2.0 ou ultérieure (WindowsMD)
Safari : version 1.5 ou ultérieure (Macintosh)
Affichage du Mode réglages (version Web).
En fonction des réglages de la machine, il est possible que l'authentification de l'utilisateur soit requise pour afficher le Mode réglages (version Web). Pour obtenir le mot de passe et les autres renseignements requis pour l'authentification utilisateur, contactez l'administrateur de la machine.
Retour au début