# CALIBRAGE AUTOMATIQUE DES COULEURS

Les réglages relatifs au fonctionnement de l'imprimante peuvent être configurés.
Effectue la correction automatique des couleurs si la couleur des copies couleur est désactivée.
La machine imprime une page de test qui est numérisée et la couleur est automatiquement corrigée.
Après avoir appuyé sur la touche [Soumettre] et imprimé une page de test, un message apparaît et vous invite à lancer la calibration automatique.
Placez la page de test sur la vitre d'exposition comme illustré ci-dessous (afin que la ligne mince du bord de la page soit sur la gauche).
Placez du papier copie (environ cinq pages) du même format que la page de test sur celle-ci et fermez doucement le chargeur automatique de documents, puis appuyez sur la touche [Soumettre].

- Avant d'exécuter le calibrage automatique des couleurs, vérifiez si le réglage de l'alignement est correct.
  Si le réglage de l'alignement n'est pas correct, effectuez un « Réglage de l'alignement des couleurs.
- Si la couleur est toujours dégradée après avoir effectué la calibration automatique des couleurs, vous pouvez répéter cette opération pour améliorer la couleur.

Retour au début