# MODIFICATION DES RÉGLAGES D'IMPRESSION DU RAPPORT DE TRANSACTION (RAPPORT DE TRANSACTION)

## Aperçu

Un rapport de transaction est automatiquement imprimé pour vous avertir lorsqu'une transmission a échoué ou lorsqu'une diffusion est terminée.

Le rapport de transaction contient une description de la transmission (date, heure de début, nom du destinataire, durée, nombre de pages, résultat, etc.).

- RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RÉSULTAT

Les rapports sont imprimés selon les conditions définies en mode réglages. Vous pouvez cependant sélectionner temporairement d'autres conditions de transmission.
- Les rapports sont imprimés selon les conditions définies en "mode Réglage". Cependant, vous pouvez sélectionner temporairement d'autres conditions de transmission.
- Dans le cas d'une diffusion, les modifications apportées aux conditions d'impression du rapport de transaction s'appliquent à toutes les destinations.

###### Pour définir les conditions d'impression d'un rapport de transaction :

Dans "Mode Réglage (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages par défaut] → [Réglage du choix d'impression du rapport de transaction].

## Opération

Placez le document original.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques.

- SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
- RAPPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
- LES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- APPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER
- ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Rapport de transaction].
Appuyez sur la touche des réglages d'impression.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Pour annuler les réglages du rapport de transaction :
appuyez sur la touche [Ne pas imprimer].
Même si la case [Imprimer l'image de l'original] est cochée (), l'original ne peut pas être imprimé lorsque le haut-parleur est utilisé pour composer un numéro, ni lorsque la transmission directe, la transmission en relève ou la transmission code F est utilisée.

- Les paramètres d'impression d'un rapport de transaction sont les suivants :
  - « Toujours imprimer » : un rapport de transaction est imprimé, que la transmission soit ou non concluante.
  - « Imprimer si erreur » : un rapport de transaction est imprimé lorsque la transmission échoue.
  - « Ne pas imprimer » : n'imprimez pas de rapport de transaction.
- Cochez la case [Imprimer l'image de l'original] à afin d'inclure une partie de l'original transmis dans le rapport de transaction.

Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
- Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, vous devez numériser les pages du document une par une.
- Une fois la numérisation terminée, placez l'original suivant et appuyez sur la touche [Démarrer]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la transmission est terminée.

Appuyez sur la touche [Aperçu] pour afficher un aperçu de l'image imprimée avant son envoi. Après avoir numérisé un original en appuyant sur la touche [Aperçu], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer l'envoi d'une image.
Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Retour au début