# FONCTIONNEMENT À DISTANCE DE LA MACHINE

## Aperçu

Vous pouvez utiliser la machine à distance à partir de votre ordinateur.
Vous pouvez utiliser la machine à partir du même panneau de commande que le panneau de commande de la machine qui s'affiche à l'écran de votre PC, comme si vous vous trouviez en face de la machine.
La fonction d'utilisation à distance ne peut être utilisée que sur un seul ordinateur à la fois.

## Opération

Avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire de procéder à la préparation suivante.

- En « Mode réglage », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages de l'utilisation à distance] → [Utilisation du logiciel à distance], puis sélectionner [Autoriser] pour [Droit d'utilisation].
- Connectez la machine au réseau.
- Installez un programme d'application VNC (programme VNC recommandé : RealIVNC) sur votre ordinateur.

Une fois la préparation terminée, suivez la procédure décrite ci-dessous pour configurer le fonctionnement.
Exemple : RealVNC
Lancez la visionneuse VNC.
Saisissez l'adresse IP de la machine dans le champ « Serveur ».
Consultez l'administrateur de la machine pour obtenir son adresse IP.
Cliquez sur le bouton [OK].
Suivez les invites du panneau de commande de la machine pour autoriser la connexion.
Quand la machine est connectée au programme d'application VNC, s'affiche dans la barre système de l'écran tactile de la machine.
Si vous souhaitez vous déconnecter, fermez le programme d'application VNC ou appuyez sur .
Utilisez le panneau de commande de la même façon que vous le feriez sur la machine. Il vous est toutefois impossible de saisir des valeurs en série en cliquant de façon continue sur la touche.
Pour définir le droit d'utilisation de la fonction d'utilisation à distance :
En « Mode réglage », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages de l'utilisation à distance].
Retour au début