# VÉRIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMÉRISÉES AVANT LA TRANSMISSION(COMPTEUR D'ORIGINAUX)

## Aperçu

Comptez le nombre de feuilles originales numérisées, puis affichez le résultat avant la transmission.
La vérification du nombre de feuilles originales numérisées avant la transmission permet d'éviter les erreurs de transmission.

- Le résultat du décompte qui s'affiche correspond au nombre de feuilles originales numérisées et non au nombre de pages originales numérisées. Par exemple, lors de la transmission d’un original recto verso, le chiffre « 1 » s'affiche pour indiquer qu'une feuille originale a été numérisée, au lieu du chiffre « 2 » qui indique le recto et le verso.
- Lors d'une diffusion, si vous sélectionnez la fonction Compteur originaux dans l'un des modes, elle s'applique à toutes les destinations.
- Le réglage peut être activé séparément pour chaque mode.

## Opération

Placez les originaux dans le chargeur automatique de documents.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Précisez la destination.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Compteur des originaux].
Une croix apparaît sur l’icône.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur la touche [Précédent].
Pour annuler le réglage Compteurs originaux :
appuyez sur la touche [Compteurs originaux] pour supprimer la coche.
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Une fois la numérisation terminée, contrôlez le nombre de feuilles originales.
Le nombre qui s'affiche correspond au nombre de feuilles originales numérisées et non au nombre de pages originales numérisées. Par exemple, lorsque vous créez une copie recto verso d'un document original, le chiffre « 1 » s'affiche pour indiquer qu'une feuille originale a été numérisée, au lieu du chiffre « 2 » qui indique le recto et le verso.
Appuyez sur la touche [OK] pour démarrer la transmission.
Si cette fonction est combinée avec la fonction [Const. travail], le résultat du décompte s'affiche une fois que vous avez appuyé sur la touche [Fin lecture].
Si cette étape n'est pas réalisée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation ci-dessus, l'image numérisée et les réglages seront effacés et l'écran initial s'affichera de nouveau. La numérisation n'est pas automatiquement terminée et l'image n'est pas mise en attente de transmission.
Si le nombre de feuilles originales affiché diffère du nombre de pages réel :
appuyez sur la touche [Annuler], puis sur la touche [OK] dans l'écran du message pour effacer toutes les données numérisées. Les réglages de numérisation et de la destination ne sont pas effacés. Réintroduisez les originaux dans le chargeur de documents, puis appuyez sur la touche [Démarrer] pour recommencer la numérisation.
Retour au début