# IMPRESSION D'UNE TÉLÉCOPIE PROTÉGÉE PAR MOT DE PASSE(RÉGLAGE DE MISE EN ATTENTE POUR L'IMPRESSION DES DONNÉES REÇUES)

Activez cette fonction pour enregistrer les télécopies reçues et stockées dans la mémoire sans les imprimer. Vous devez entrer un mot de passe pour pouvoir imprimer les données.
Si cette fonction est activée, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche sur l'écran tactile lorsque vous recevez une télécopie.
Pour activer les réglages de mise en attente pour l'impression des télécopies reçues :
Dans « Mode de réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Réglage de mise en attente pour l'imp. des données reçues].
Si vous saisissez, à l'aide des touches numériques, le mot de passe à 4 chiffres programmé à l'avance, l'impression commencera.
Si vous appuyez sur la touche [Annuler], l'écran de saisie du mot de passe se fermera ; la touche des données en mémoire clignotera alors sur l'écran tactile. L'écran de saisie du mot de passe réapparaîtra lorsque vous appuierez sur la touche qui clignote, ou si vous changez de mode.

- Pour afficher l'écran de la liste des données reçues après avoir entré le mot de passe :
  Dans "Mode réglages", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages des détails des travaux] → [Réglage de l'aperçu] → [Réglage vérification image des données reçues].
- Pour transférer des données reçues à une autre machine :
  Dans "Mode réglages", sélectionnez [Réglages système] → [Réception/Envoi de données de télécopie].

Vous pouvez vérifier l'image des données reçues sur l'écran tactile avant de l'imprimer.

- VÉRIFICATION DE L'IMAGE AVANT IMPRESSION

- Les télécopies reçues sont conservées en mémoire quel que soit le mode de réception, automatique ou manuel.
- Si les données reçues sont transférées à une autre machine, les données enregistrées dans la mémoire seront également transférées. Le même écran de saisie du mot de passe que celui destiné à l'impression apparaît. Les télécopies par Internet ne seront pas envoyées tant que vous n'aurez pas entré le mot de passe.

Retour au début